Formát datagramu
Velikost datagramu

IPv6 je navržena tak, aby minimalizovala proces fragmentace. To úzce souvisí s velikostí odesílaných datagramů. Každý datagram by měl být v ideálním případě co největší, aby nedocházelo k přetížení sítě v důsledku odesílání velkého počtu menších datagramů. Zároveň však velikost datagramu nesmí překročit MTU přenosové cesty. K nalezení ideální velikosti datagramu používá IPv6 algoritmus Objevování MTU cesty. Tento algoritmus je popsán v RFC 1981.

## Objevování MTU cesty

Algoritmus při hledání ideální velikosti datagramu postupuje následně:

- Odesilatel pošle datagram o velikosti MTU odchozí linky (celkové MTU cesty nemůže být větší).
- Pokud datagram doputuje do místa určení, byla nalezena MTU cesty.
- Pokud po cestě datagram narazí na linku s menší MTU, uzel na začátku této linky jej zahodí a prostřednictvím ICMP zprávy informuje odesilatele o této skutečnosti. Tato zpráva obsahuje aktuální velikost MTU linky.
- Odesilatel zmenší svoji MTU na základě ICMP zprávy a odešle jej znovu.
- Vše opakuje, dokud nedorazí datagram do místa určení.

V případě, že dojde ke zvýšení MTU cesty, je vhodné tento proces v určitých intervalech opakovat. Doporučená hodnota intervalu je 10 minut.