Bezestavová automatická konfigurace
Zprávy ICMPv6

Bezestavová konfigurace používá ke své činnosti následující ICMPv6 zprávy:

- Ohlášení směrovače RA (Router Advertisment)
- Výzva směrovači RS (Router Solicitation)
- Přesměrování (Redirect)

Předtím než probereme základy bezestavové konfigurace, je nezbytné seznámit se s ICMPv6 zprávou Ohlášení směrovače.

## Ohlášení směrovače

Základním kamenem bezstavové konfigurace je ICMP zpráva Ohlášení směrovače, pomocí které se v náhodných časových intervalech rozesílají všechny potřebné parametry pro komunikaci s okolním světem.

Formát zprávy Ohlášení směrovače

Popis důležitých položek zprávy Ohlášení směrovače:

- Omezení skoků (Cur Hop Limit) – oznamuje uzlům, jakou hodnotu mají vkládat do položky s maximálním počtem skoků (životnost datagramu).
- příznak M (Managed address configuration) – příznak Stavové konfigurace adres oznamuje, že adresy a další komunikační parametry jsou přidělovány protokolem DHCPv6.
- příznak O (Other stateful configuration) – příznak Stavové konfigurace ostatních parametrů oznamuje, že i ostatní parametry jsou přidělovány protokolem DHCPv6, jako je adresa lokálního DNS serveru.

Následující tabulka uvádí význam možných kombinací příznaků M a O.

Možné kombinace příznaků M a O a jejich význam
příznak M | příznak O | význam
1 | - | všechny parametry jsou přiděleny protokolem DHCPv6
0 | 1 | kombinace bezstavové konfigurace (adresa, prefix, směrování) a DHCPv6 (pro ostatní parametry)
0 | 0 | Protokol DHCPv6 není k dispocizi

- příznak H (Home agent) – příznak domácího agenta slouží k podpoře mobility a oznamuje, že výchozí směrovač pracuje i jako domácí agent.
- Preference Prf (Default Router Preference) – umožňuje rozlišit preference výchozích směrovačů a nastavuje se v případě nenulové položky Životnost výchozího směrovače. Existují celkem čtyři úrovně.

Preference výchozího směrovače
Prf | význam
01 | vysoká
00 | střední
11 | nízká
10 | rezervováno (nesmí se používat)

- Životnost výchozího směrovače (Router Lifetime) – oznamuje časový interval, po který směrovač bude sloužit jako výchozí. Je-li hodnota nulová, směrovač nebude použit jako výchozí.
- Trvání dosažitelnosti (Reachable Time) – oznamuje, jak dlouho má být uzel považován za dosažitelný, poté co byla ověřena jeho momentální dosažitelnost.
- Interval opakování (Retrans Timer) – jedná se o interval mezi dvěma výzvami sousedovi
- volby – umožňují připojit informace o fyzické adrese, ohlásit MTU linky a především slouží pro vkládání informací o prefixech. Pro každý prefix se vloží jedna volba Informace o prefixu.

Formát volby Informace o prefixu

Formát volby Informace o prefixu obsahuje tyto důležité položky:

- Délka prefixu (Prefix Length) – udává délku prefixu v bitech.
- příznak L (on-Link) – oznamuje, že daný prefix může být použit k určení, zdali je uzel lokální či nikoli.
- příznak A (Autonomous address-configuration) – příznak autonomní konfigurace adres oznamuje, že daný prefix lze použít k automatické konfiguraci vlastní adresy. Je-li tento příznak nastaven na hodnotu 0, umožňuje vypnout bezestavovou konfiguraci. Uzel má k dispozici tedy pouze lokální linkovou adresu nebo může k získání adresy použít DHCPv6. V případě, že některé prefixy mají nastaven příznak A i L, může daný uzel použít obě automatické konfigurace pro získání adresy.
- příznak R (Router address) – příznak adresy směrovače oznamuje, že položka Prefix obsahuje kompletní globální adresu směrovače. Tento příznak byl zaveden pro potřeby mobility. V případě využití pro automatickou konfiguraci se použije pouze prefix a identifikátor rozhraní se bude ignorovat.
- Doba platnosti (Valid Lifetime) – udává, jak dlouho bude daný prefix platit.
- Doba preferování (Preferred Lifetime) – udává, jak dlouho mají být preferovány adresy, které vznikly prostřednictvím automatické konfigurace. Adresa je po své vzniku označena jako preferována (preferred). Uzel ji může bez žádných omezení libovolně používat. Po vypršení doby preferování je adresa označena jako odmítaná (deprecated). To znamená, že je sice adresa platná, ale pro zahájení nové komunikace by se již neměla používat. Po vypršení doby platnosti se již adresa nesmí používat, stává se neplatnou.