Sítě Ad Hoc
Senzorové sítě

Senzorové sítě, také označované jako WSN (Wireless Sensor Network), se skládají z uzlů (senzorů) uspořádaných do sítě využívající topologii ad hoc. V podstatě je síť WSN v mnoha ohledech podobná síti MANET. Hlavním důvodem je to, že jak WSN tak i MANET se vyznačují tím, že síť je schopná se sama vytvářet a konfigurovat, uzly jsou propojeny prostřednictvím bezdrátového připojení a komunikace mezi uzly je většinou přes několik skoků. Přesto se sítě WSN a MANET liší v několika základních bodech, jak je uvedeno v následující tabulce.

Porovnání síti MANET a WSN
Kritérium | MANET | WSN
Použití a aplikace | Pro běžné použití lidmi využívajícími mobilní aplikace | Umístěny přímo v prostředí a sloužící především pro sběr dat (měření teploty, vlhkosti, detekce požárů, apod.)
Velikost zařízení | Notebooky, PDA, mobilní telefony | Malé senzory v řádech milimetrů
Počet zařízení v síti | Řádově desítky až stovky | Řádově i tisíce senzorů
Hlavní důvod pro změnu topologie | Pohyb uživatelů | Selhání senzoru

Podobně jako v případě sítí MANET jsou u WSN nejvíce kritické otázky spojené s efektivním přístupem k médiu a optimálnímu směrování dat. Protokoly MAC používané v sítích MANET nejsou pro WSN vhodné. Hlavním cílem u WSN je použít protokolů zaručujících nízkou spotřebu elektrické energie a které mají zároveň malé nároky na velikost paměti.