Mobilní sítě GSM – mobilní sítě 2. generace
Mobilní stanice v GSM a její návaznost na základnovou stanici BTS

Ve standardu GSM 900 jsou k přenosu signálů vyhrazena dvě frekvenční pásma o šířce 25 MHz se vzájemným odstupem 45 MHz. Pro přenos signálu ve směru základnová stanice → mobilní stanice je určeno pásmo 935 MHz až 960 MHz. Pro opačný směr je pak vyhrazeno pásmo 890 MHz až 915 MHz. Přístupová metoda pro realizaci radiového okruhu mezi mobilní stanicí a základnovou stanici je založena na kombinaci frekvenčního (FDMA) a časového (TDMA) přístupu. V rámci FDMA jsou obě frekvenční pásma rozdělena na 124 subpásem (F1 až F124) o šířce 200 kHz. V každém subpásmu je pak dále metodou TDMA vytvořeno 8 (časových) kanálů (T1 až T8).

Principiální blokové schéma mobilní stanice standardu GSM 900 a její vazby na základnovou stanici

Každý kanálový rámec (Burst) o délce 156,25 bitů s dobou trvání 0,577 ms obsahuje bity uživatelské informace UI (User Information) a služební informace SI (Service Information). Znamená to, že základnová stanice BS má celkovou kapacitu maximálně 124×8 = 992 použitelných dvojic kanálů, resp. radiových okruhů.

Takt je ve standardu GSM odvozen od frekvence taktovacího generátoru ft = 13 MHz. Základní přenosová rychlost je vp = 13 000 000/48 = 270 833,33 bit/s. Jeden rámec TDMA (8 časových kanálů) má trvání 4,615 ms (multirámec je složen z 26 rámců a má trvání 120 ms, superrámec je složen z 51 multirámců a má trvání 6,12 s a nejvýše v této hierarchii stojí tzv. hyperrámec).