Mobilní sítě GSM – mobilní sítě 2. generace
Přenos dat v síti GSM a generace 2.5G mobilních systémů

Základní rychlost mezi mobilní stanicí MS a sítí GSM je 13 kbit/s obousměrně (pro přenos hovoru). Tento kanál lze užít nejen pro přenos hovoru, ale běžně i pro přenos dat založeném na přepojování okruhů typu CSD (Circuit Switched Data) rychlostí 9,6 kbit/s. V dalším kroku pak došlo ke zvýšení přenosové rychlosti až na 14,4 kbit/s, a to především díky snížení redundantní informace v podobě ochranných kódů.

Výraznější zvýšení přenosových rychlostí umožňují až systémy dvou a půlté generace označované jako 2+, resp. 2.5G, a to buď využitím:

- pomocí přepojování okruhů HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) s dostupnou přenosovou rychlostí až 115 kbit/s symetricky nebo
- přenosu založenému na přepojování paketů GPRS (General Packet Radio Service) s dostupnou přenosovou rychlostí až 171 kbit/s.

Další zvyšování přenosových rychlostí je možné použitím systému EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). V porovnání s konvenčním systémem GSM je zde použita modulace s vyšším počtem stavů, konkrétně 8-PSK. Celkové přenosové rychlosti datových přenosů se pohybují až kolem 473,6 kbit/s.

Infrastrukturu sítě GSM bylo u systémů 2.5G nutné doplnit o datový uzel SGSN (Serving GPRS Support Node), který komunikuje s radiovou částí sítě GPRS. Pro přenos dat do jiných paketových sítí, např. Internetu, byl následně implementován datový uzel GGSN (Gateway GPRS Support Node), který plní funkci směrovače. Zjednodušenou infrastrukturu mobilní sítě 2.5G si můžete prohlédnout na následujícím obrázku.

Zjednodušená infrastruktura mobilní sítě 2.5G