Mobilní telekomunikační sítě
Mnohocestné šíření radiových vln

U pozemních (terestriálních) mobilních telekomunikačních systémů se velice často mezi mobilní a základnovou stanicí nacházejí nejrůznější překážky, jako terénní jsou nerovnosti, domy a další různé objekty, takže není možno docílit přímé viditelnosti LOS (Line Of Sight) mezi těmito dvěma stanicemi. Tento případ je velice častý v městských aglomeracích, některé z uvedených překážek se však mohou vyskytovat i ve venkovských oblastech. Nastane-li tedy taková situace, nepřijímá přijímač pouze vlny vysílané základnovou stanicí, ale i vlny, které přicházejí vlivem ohybu, odrazu a rozptylu na zmíněných překážkách. Dochází zde tedy k tzv. mnohacestnému šíření radiových vln (Multipath Propagation).

Problematika šíření radiového signálu

Odraz se objevuje v případě, kdy radiová vlna dopadá na hladkou překážku velikostně srovnatelnou s délkou vlny. Část výkonu této vlny může vnikat do překážky a část se odrazí.

Ohyb vzniká při dopadu radiové vlny na překážku, která má ostré obrysové kontury a zastiňuje přímou trasu LOS. V důsledku toho stínící efekt této překážky není zcela dokonalý a příjem je tak možný i v jejím stínu. Ohyb vzniká např. na hřebenech střech, ostrých vrcholcích hor, apod.

Rozptyl nastává tehdy, jestliže radiová vlna prochází nebo dopadá na takovou překážku, která je složena z většího počtu elementů, které jsou výrazně menší v porovnání s délkou vlny. K rozptylu dochází při dopadu vln např. na předměty s hrubým resp. zrnitým povrchem.