Mobilní sítě GSM – mobilní sítě 2. generace
Sítě GSM a používané standardy

Základní aplikace systému GSM byly realizovány v pásmu 900 MHz. Nárůst provozu však vedl k vývoji dalších variant s více frekvenčními pásmy. Během vývoje tak vznikly tři standardy lišící se především použitým frekvenčním pásmem a počtem kanálů:

- GSM 900 – pracující v pásmu 900 MHz, max. 2×124 kanálů, šířka pásma 2×25 MHz
- GSM 1800 – pracující v pásmu 1800 MHz, max. 2×374 kanálů, šířka pásma 2×75 MHz
- GSM 1900 – pracující v pásmu 1900 MHz, max. 2×298 kanálů, šířka pásma 2×75 MHz

Varianty GSM 1800 a GSM 1900 jsou někdy označovány jako systémy DCS (Digital Communication System – digitální komunikační systém, nebo Digital Cellular System – digitální buňkový systém).

Rozdělení frekvenčního pásma standardu GSM 1800 užívaného na evropském kontinentu ukazuje následující obrázek.

Frekvenční pásmo standardu GSM 1800 a jeho dělení

Systém GSM 1800 nepřináší žádný zásadní technologický zvrat, ale umožňuje uspokojit další zájemce o mobilní komunikaci, a to zejména ve velkoměstech. Systém umožňuje vytvoření buď samostatné sítě nebo propojení se systémem GSM 900, kdy se kombinují mikrobuňky GSM 900 s pikobuňkami GSM 1800, jejichž cílem je obsloužení prostor s vysokou koncentrací mobilních telefonů (např. obchodní domy nebo centra velkoměst). To však vyžaduje použití tzv. dvoupásmových (duálních) mobilních stanic.