Long Term Evolution (Advanced) - LTE(-A)
Služby a aplikace v LTE/LTE-A

Stejně jako v předchozích technologiích mobilních sítí, i LTE/LTE-A umožňuje současný běh více aplikací s různou úrovní QoS (jako je hlasový hovor a FTP stahování nebo video konference). Je zřejmé, že hlasový nebo video hovor vyžadují nižší rozptyl zpoždění jednotlivých paketů (neboli menší jitter) než např. v případě stahování dat s využitím přenosového protokolu FTP. Na druhou stanu, stahování prostřednictvím FTP vyžaduje vyšší přenosové rychlosti a nižší ztrátovost paketů, aby byla minimalizována doba stahování souborů. Aby bylo možné splnit různé úrovně požadavků uživatelů na kvalitu služby, LTE-A umožňuje definovat několik různých typů nosných služeb (bearers) se specifickými požadavky každého z nich. K rozlišení jednotlivých požadavků je zaveden tzv. identifikátor třídy QoS (QoS Class Identifier - QCI). QCI definuje devět tříd v závislosti na čtyřech přenosových parametrech, jak je ukázáno v tabulce.

První parametr určuje, zda je garantována přenosová rychlost (GBR - Guaranteed Bit rate) nebo ne (Non-GBR). Pro GBR je trvale přiděleno určité množství radiových zdrojů, a není nutné pravidelně a opakovaně žádat o přidělení rádiových prostředků pro přenos dat. Množství rádiových prostředků je nastaveno na začátku spojení a odpovídá maximální očekávané přenosové rychlosti danou službou. V případě Non-GBR nejsou přenosové prostředky trvale rezervovány pro služby. Velikost přiřazených prostředků závisí na aktuálním požadavku služby a na velikosti dostupných prostředků v síti. Proto tento typ služeb neumožňuje garanci přenosové rychlosti.

Druhý důležitý parametr definuje důležitost (prioritu) paketů při jejich zpracování. Tento parametr je využit například, jestliže je přenosový uzel přetížen. Pak jsou pakety s vyšší prioritou zpracovány dříve než pakety s nižší prioritou.

Další parametr označuje zpoždění paketů a představuje maximální dovolené zpoždění pro danou třídu QCI.

Poslední parametr, ztrátovost a chybovost paketů, je spojený s frekvencí ztráty paketů během přenosu. Představuje množství ztracených paketů nebo paketů obdržených s chybou vzniklou při přenosu. Tyto pakety není možné dále zpracovávat a musí být přeposlány.

Třídy služeb v LTE-A
QCI | GBR / Non-GBR | Priorita | Zpoždění paketů | Chybovost a ztrátovost paketů | Příklad služby
1 | GBR | 2 | 100 | 10-2 | Hlasový hovor (konverzace)
2 | GBR | 4 | 150 | 10-3 | Video hovor (konverzace)
3 | GBR | 5 | 300 | 10-6 | Streamované video
4 | GBR | 3 | 50 | 10-3 | Real-time hry
5 | Non-GBR | 1 | 100 | 10-6 | Signalizace
6 | Non-GBR | 7 | 100 | 10-3 | Hlas, video (přímý přenos)
7 | Non-GBR | 6 | 300 | 10-6 | Video (zpožděný stream, film)
8 | Non-GBR | 8 | 300 | 10-6 | WWW, FTP, email, messaging
9 | Non-GBR | 9 | 300 | 10-6 | Jako QCI 8, ale nižší priorita