Sítě Ad Hoc
Sítě založené na mesh topologii

Topologie mesh je perspektivní síťová topologie kombinující vlastnosti infrastrukturní a ad hoc sítě. Podobně jako v síti infrastrukturní obsahuje mesh centrální uzly (např. základnové stanice, přístupové body, atd.), které poskytují připojení do sítě Internet. Nicméně, hlavní rozdíl ve srovnání s mobilními sítěmi je ten, že v síti mesh mohou dvě zařízení komunikovat přímo mezi sebou, aniž by k tomu byl potřeba centrální uzel. Ve srovnání se sítěmi ad hoc a především Manet je síť mesh permanentně vystavěna (alespoň co se týká centrálních uzlů) a uzly jsou většinou nemobilní. Na druhou stranu, sítě mesh podporují přeposílání dat přes mezilehlé uzly. V důsledku toho musí být použito směrovacích protokolů pro nalezení optimální cesty podobně jako v sítích MANET.

Topologie mesh je podporována standardem 802.11s (WiFi). Kromě toho byla mesh topologie také implementovaná ve standardu IEEE 802.16d (WiMAX), která uvažovala nemobilní uživatele. Nicméně, novější normy podporující mobilitu (IEEE 802.16e/j/m) vylučují mesh síť a jsou čistě zaměřeny na síť infrastrukturní.

- Zvýšení dosahu sítě - uživatel, který není v přímém dosahu centrálního bodu se může připojit prostřednictvím jiného uživatele.
- Vysoká flexibilita a spolehlivost - lze nalézt více cest mezi zdrojovou a cílovou stanicí pomocí směrovacích protokolů.

- Větší spotřeba baterie, pokud jsou terminály využívány pro přeposílání dat.
- Při užití komunikace přes více uzlů snižuje i celkovou propustnost sítě (stejná data jsou poslána několikrát).
- Vyšší režie než v případě infrastrukturní sítě, protože je nutné získávat informace o možných cestách pro směrování dat.

Příklad komunikace stanic v síti mesh