Úvod
Základní způsoby dělení radiových prostředků

Radiové prostředky lze rozlišovat dle celé řady různých hledisek. Uveďme si pro představu několik základních a klíčových kategorií:

- dle šířky kmitočtového pásma na úzkopásmové a širokopásmové radiové systémy,
- dle směru přenosu na jednosměrné (distribuční) a obousměrné rádiové systémy,
- dle uspořádání na radiové systémy typu bod-bod (Point-to-Point) a typu bod-více bodů (Point-to-Multipoint),
- dle mobility účastníka na pevnou bezdrátovou přípojku a plně mobilní terminál,
- dle využitých přenosových prostředků na pozemní a družicové radiové systémy,
- dle využití licencovaného nebo nelicencovaného pásma (zásadní pro návrh a budování bezdrátových sítí)

Dále můžeme dělit radiové prostředky a sítě podle portfolia poskytovaných služeb na telefonní, datové, apod.

Dalšími možnostmi dělení radiových prostředků jsou např.:

- dle používaného kmitočtového pásma,
- dle používané modulace, resp. kódování,
- dle způsobu sdílení přenosové kapacity na frekvenční FDM (Frequency Division Multiplex) a časové TDM (Time Division Multiplex)
- dle přístupu ke sdíleným prostředkům na frekvenční FDMA (Frequency Division Multiple Access), časové TDMA (Time Division Multiple Access), kódové CDMA (Code Division Multiple Access) a frekvenčně-ortogonální OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

V neposlední řadě je pak možné rozdělit radiové prostředky na veřejné a privátní, atd.