NGN
Koncepčný model NGN

Štandardizačné inštitúcie riešia v rámci konceptov NGN nasledovné otázky a oblasti:

- Migrácia existujúcich sietí do NGN.
- Vývoj v oblasti prístupových technológií.
- Prepojenie ostatných sietí na IP siete.
- Poskytovanie služieb a vývoj nových služieb.
- Spolupráca v oblasti adresovania.
- Spolupráca signalizačných systémov.
- Roaming a mobilita.

Existuje viacero koncepčných modelov a referenčných architektúr či už pre konvergované siete, alebo architektúry VoIP (Voice over IP – prenos hlasu internetovým protokolom), preto boli aktivity zamerané na nájdenie spoločných prvkov a určenie vhodných koncepčných modelov pre NGN.

Úlohou koncepčného modelu je určiť funkčné vrstvy (zahrňujúce podobné funkčnosti), im prislúchajúce funkčné entity, referenčné body (rozhrania) a informačné toky medzi nimi [4]. Takýto model sa potom môže jednoduchšie mapovať do fyzickej referenčnej architektúry (a je nezávislý od fyzických entít, t.j. komponentov architektúry).

Obr. 1.1: Koncepčný model a funkčné vrstvy NGN

Vo väčšine analyzovaných prípadov sa delia vrstvy koncepčného modelu NGN na nezávislé časti z pohľadu funkčností nasledovne (Obr. 1.1): prístupová (niektoré referenčné architektúry ju nezahŕňajú priamo do modelu NGN, alebo ju nahrádzajú adaptačnou), transportná (prenosová, spojovacia), riadiaca (volanie/riadenie relácií) a aplikačná (služieb).

## Vrstvy koncepčného modelu

Vrstva prístupu poskytuje infraštruktúru, napr. prístupovú sieť medzi koncovým používateľom a transportnou sieťou. Prístupová sieť môže byť bezdrôtová aj pevná a môže byť založená na rôznych prenosových médiách.

Transportná vrstva zabezpečuje prenos medzi jednotlivými uzlami (bodmi) siete, ku ktorým sú pripojené prístupové siete. Prepája aj fyzické prvky umiestnené v jednotlivých rovinách referenčnej architektúry. Umožňuje taktiež rôzne typy prevádzky a prenos rôznych médií (signalizácie, interaktívnych dát, videa v reálnom čase, hlasovú komunikáciu a pod.).

Riadiaca vrstva zahŕňa riadenie služieb a riadenie sieťových prvkov. Táto rovina je zodpovedná za zostavenie, riadenie a zrušenie multimediálneho spojenia. Zabezpečuje taktiež riadenie zdrojov v závislosti od požiadaviek na službu. Jedným z hlavných princípov NGN je oddelenie riadiacej logiky od spojovacieho hardvéru.

Vrstva služieb ponúka funkcie základných služieb, ktoré môžu byť použité na vytvorenie komplexnejších a sofistikovanejších služieb a aplikácií. Riadi priebeh služby na základe logiky služby.

V NGN je nutné, aby ovládanie siete neurčovali iba aplikácie v koncových zariadeniach, ale aby sieťová inteligencia mohla vykonávať riadenie siete na všetkých úrovniach referenčného modelu. Z referenčného modelu riadenia siete vyplývajú nasledovné úlohy pre sieťovú inteligenciu, ktoré musí zabezpečiť:

- Manažment zdrojov (kapacity, portov, fyzických elementov) a QoS v prístupe k sieti a v transportnej sieti podľa potreby.
- Spracovanie a riadenie rôznych tokov médií, kódovanie, prenos dát (informačných tokov).
- Riadenie volaní a spojenia. Riadenie a spoluprácu všetkých prvkov referenčnej architektúry.
- Riadenie služieb.

## Multimediálne služby a ich integrácia v rámci NGN

Migračné procesy rôznych typov sieťových platforiem sú založené na myšlienke integrácie platforiem multiplexovania s časovým delením TDM (Time Division Multiplexing) a internetového protokolu IP (Internet Protocol) do jednej konvergovanej NGN platformy a to jednak z pohľadu sieťovej infraštruktúry, ako aj služieb (Obr. 1.2) [4], [5]. Oddelenie procesov riadenia a poskytovania služieb od fyzickej architektúry siete a zároveň rozšírenie riadenia telefónnych aj multimediálnych služieb sú dva dôležité kľúčové aspekty NGN.

Nové koncepty a architektúry novej generácie IKT (Informačné a komunikačné technológie), založené na konvergovaných IKT a NGN, ponúkajú operátorom nové príležitosti pre implementáciu a poskytovanie širokého spektra multimediálnych služieb a aplikácií [6].

Obr. 1.2: Migračné scenáre

Preto operátori môžu zanechať vertikálnu štruktúru architektúry, kde každý typ služby má preddefinovanú prístupovú, transportnú, riadiacu a aplikačnú infraštruktúru pre danú službu a prejsť na horizontálne orientovanú architektúru, nezávislejšiu od poskytovanej služby (Obr. 1.3). Hlavná myšlienka architektúry IPTV založenej na NGN je zahrnúť požiadavky na funkcionality a infraštruktúru jednotlivých multimediálnych služieb NGN do NGN architektúry.

Obr. 1.3: Od vertikálnej k horizontálnej NGN architektúre

V tabuľke 1.1 sú uvedené niektoré základné parametre a vlastnosti konceptov sietí: NGN, verejnej komutovanej telefónnej siete PSTN (Public Switched Telephone Network), inteligentnej siete IN (Intelligent Network) a internetu (zjednodušená a zovšeobecnená interpretácia).

Tabuľka 1.1: Porovnanie vlastností PSTN/IN, internetu a NGN
| PSTN/IN | Internet | NGN
Multimediálne služby | nie | áno | áno
Podpora QoS | áno (hlas) | nie | áno
Inteligencia siete | áno | nie | áno
Inteligentné koncové zariadenie | nie | áno | áno
Integrovaný dohľad a riadenie | áno | nie | áno
Spoľahlivosť | vysoká | nízka | vysoká
Vytvorenie služby | zložité | ad-hoc | systematické
Jednoduchosť použitia služby | stredná | vysoká | vysoká
Modularita | malá | stredná | vysoká
Čas potrebný na zriadenie služby | dlhý | krátky | krátky
Otvorenosť architektúry | malá | vysoká | vysoká