NGN
Architektúra NGN založená na IMS – Server domácich účastníkov

Server domácich účastníkov HSS (Home Subscriber Server) je kombinácia existujúceho HLR siete UMTS/GSM a požadovaného registra funkcií pre subsystém IP multimédií. HSS poskytuje nasledovné funkcionality:

- Identifikácia používateľa, číslovanie a informácie o adresovaní.
- Informácie o bezpečnosti používateľa: Informácie o riadení prístupu k sieti pre autentifikáciu a autorizáciu.
- Informácie o polohe používateľa na medzisystémovej úrovni, spracováva registrácie používateľov a ukladá medzisystémové informácie o polohe, atď.
- Profil používateľa (služby, konkrétne informácie o službe, atď.).