NGN
Samotný SIP v IMS

SIP a SDP ako protokol bol vybraný pre niektoré a IPv6 ako jediné riešenie pre rozhrania IP multimediálneho subsystému.

Ako je znázornené na Obr. 1.6, základný SIP bol zvolený ako hlavný protokol nasledujúcich rozhraní:

- Gm: P-CSCF – UE
- Mw: P-CSCF – S-CSCF a P-CSCF – I-CSCF
- Mm: S/I-CSCF - externé IP siete a iné IMS siete
- Mg: S-CSCF – BCGF Mk: BCGF – externé IP siete a iné IMS siete

Nakoniec môžu existovať rozdiely v postupoch SIP referenčných bodov Gm a Mw. To znamená, že existuje odlišnosť v rozhraní UNI a NNI.

Obr. 1.6: Protokol SIP v IMS

Pre 3GPP IMS boli stanovené nasledujúce procesy v:

- Sprístupnenie lokálnej P-CSCF: buď pomocou protokolu dynamického riadenia hostiteľa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) alebo prenosom adresy v kontexte PDP,
- Priradenie a zrušenie S-CSCF,
- Registrovanie S-CSCF,
- Preregistrovanie S-CSCF,
- Odregistrovanie S-CSCF (inicializované sieťou alebo UE),
- Oddelené procedúry tvorby hovoru pre:
  - Hovory z mobilnej siete; roaming, domáce a PSTN,
  - Hovory do mobilnej siete; roaming, domáce a PSTN,
- S-CSCF/MGCF – S-CSCF/MGCF; medzi operátormi a v rámci operátora, v tej istej a v inej sieti PSTN,
- Vyjednávanie smerovacích informácií,
- Uvoľnenie relácie,
- Podržanie a pokračovanie relácie,
- Tvorba anonymných relácií,
- Vyjednávanie o použitom kodeku a type médií (počiatočná aj zmeny),
- Procedúra ID volaného,
- Presmerovanie relácie,
- Premiestnenie relácie.