Technológie pre mobilné prístupové siete
Bluetooth

Technológia Bluetooth musí byť schopná pracovať v ad-hoc sieťach, ktoré môžu byť buď samostatné alebo byť časťou IP sietí po celom svete, príp. kombináciou oboch. Cieľom technológie je náhrada káblového spoja medzi elektronickými zariadeniami (napr. telefón, PDA, laptop, digitálna kamera, tlačiareň, fax) rádiovým kanálom pomocou použitia nenákladného rádiového čipu. Kľúčovými rysmi sú robustnosť, malá zložitosť, malý výkon, malá cena. Bluetooth pracuje v ISM (Industrial-Scientific-Medical – priemyselné, vedecké, medicínske) pásme (2,4 GHz) a používa frekvenčné skákanie na elimináciu interferencie a únikov. Dosah je približne10 m (umožňuje spojenie aj cez steny budovy), prenosová rýchlosť 780 kbit/s (jednosmerný prenos 721 + 57,6 kbit/s, symetrický prenos 432,6 kbit/s).

V tabuľke 2.1. je uvedený prehľad prenosových rýchlostí, ktoré je možné zabezpečiť technológiami sietí príslušných generácií.

Tabuľka 2.1: Technológie a prenosové rýchlosti jednotlivých mobilných pripojení
Rozdelenie technológií | Maximálna prenosová rýchlosť pre zostupný/vzostupný spoj [Mbit/s]
2G/2.5G/2.75G | GPRS | 0,080/0,040
| EDGE | 0,236/0,236
| EDGE Evolution | 1,9/0,9
3G/3,5G/3.9G | UMTS | 0,384/0,384
| HSPA | 14,4/5,75
| HSPA+ | 56/22
| LTE | 360/80
| Flash - OFDM | 15,9/5,4
| WiMAX | 144/35
4G | LTE Advanced | 1 Gbit/s pevné pripojenia
| WiMAX IEEE 802.16m | 100 Mbit/s mobilné pripojenia
Iné | WiFi 802.11b,g |
| WiFi 802.11n | 54/54