IPTV
Modely architektúr IPTV založených na NGN

Hlavnými hráčmi v reťazci doručovania IPTV sú poskytovatelia obsahu, poskytovatelia služieb, poskytovatelia sietí a koncoví používatelia. Poskytovateľ obsahu je zdrojom obsahu, ako napríklad TV stanice, štúdiá, zhromažďovatelia obsahu (content aggregators), atď. Platforma IPTV, ktorú obyčajne vlastní poskytovateľ služieb, má poskytovať všetky funkcie potrebné na riadenie a doručovanie služieb IPTV po sieťovej infraštruktúre (poskytovateľ siete) koncovému používateľovi.

Hlavné bloky platformy IPTV založenej na NGN sú nasledujúce (Obr. 4.3):

- Aplikačné funkcie
- Funkcie riadenia služby a profily používateľa
- Funkcie riadenia a doručovania médií
- Funkcie podpory, manažovania a bezpečnosti
- Funkcie koncového používateľa

Obr. 4.3: Funkčná architektúra IPTV založenej na NGN

Aplikačné funkcie môžu zahŕňať niekoľko logík služby služieb IPTV, mechanizmus doručenia a výberu správnej služby a obsahu a tiež pomoc pri interakcii s inými aplikáciami a externými systémami.

Funkcie riadenia služby zabezpečujú funkčnosť overenia a autorizácie požiadaviek o službu. Táto funkcia zodpovedá tiež za nastavenie a riadenie všetkých služieb IPTV. Môže tiež rezervovať zdroje pre funkcie riadenia prenosu.

Profily používateľa obsahujú údaje o používateľovi a profily používateľa súvisiace s používateľovými službami.

Funkcie riadenia a doručovania médií má prijímať toky obsahu a médií od poskytovateľov obsahu a potom riadiť a zabezpečovať spracovanie médií, doručenie médií, ukladanie obsahu, transkódovanie a výmenu obsahu.

Funkcie koncového používateľa reprezentujú domácu sieť a vybavenie používateľa ako napríklad koncové zariadenia (napr. TV so set-top-boxom, mobil, atď.), ale tiež súčasti domácej siete vrátane domácej prístupovej brány.

Najväčšou prednosťou architektúry IPTV založenej na NGN je možnosť integrovať služby IPTV s inými službami NGN, znovupoužitím existujúcich možností NGN, lepšie využitie prostriedkov, personalizácia služieb a mobilita.

Funkcie NGN/IMS, ktoré môžu byť znovu použité na poskytovanie IPTV:

- Registrovanie a overenie používateľa
- Manažovanie predplatného u používateľa
- Riadenie relácie, smerovanie, spúšťanie služby, číslovanie
- Interakcia s aktivátormi existujúcich služieb NGN (prítomnosť, správy, manažovanie skupiny, atď.)
- Riadenie QoS a prenosu,
- Mobilita, prístupnosť FMC,
- Tarifikácia a zúčtovanie,
- Mechanizmus bezpečnosti a manažérstva.

Nasledujúce pre IPTV špecifické funkcie môžu byť popísané dodatočne:

- Vyhľadanie a výber služby, prezentácia, napr. EPG
- Zabezpečenie služby a obsahu, napr. DRM a CAS
- Manažérstvo služby a obsahu, manažovanie služieb a obsahu v doménach poskytovateľa obsahu a/alebo doménach poskytovateľa služby
- Distribúcia obsahu, riadenie doručenia a lokalizácie
- Podpora a riadenie skupinového prenosu
- Riadenie VCR, napr. prehrávanie/pauza/rýchlo dopredu/previnúť

Vytváranie špecifikácií v normalizačných orgánoch sa obyčajne uskutočňuje v troch stupňoch:

- Zhromažďovanie požiadaviek na službu a systém, prípady použitia služby,
- Definovanie funkčných entít a architektúry, referenčných bodov, procedúr služby,
- Špecifikovanie implementácie, signalizačných tokov, detailov protokolov.