NGN
Architektúra NGN založená na IMS – Riadiaca funkcia obsluhujúceho servera volania

Riadiaca funkcia obsluhujúceho servera volania S-CSCF (Serving Call State Control Function) vykonáva nasledovné funkcie:

- Pre terminál vykonáva služby ovládania relácie. V rámci siete jedného operátora môžu mať rôzne S-CSCF odlišné funkcie.
- Udržiava stav relácie a disponuje riadením relácie pre registrované relácie koncového bodu.
- Vystupuje ako registrátor definovaný v RFC 2543, t.j. prijíma požiadavky registra a sprístupňuje jeho informácie pomocou lokačného servera (napr. HSS).
- Môže sa tiež správať ako sprostredkovací server alebo ako používateľský agent, ako je definované v RFC 2543.
- Komunikuje s platformami služieb za účelom podpory služieb.
- Získava adresu destinácie I-CSCF na základe vytočeného čísla alebo SIP URL.
- Za UE odovzdáva P-CSCF požiadavky SIP alebo odpovede alebo ich smeruje na I-CSCF, ak sa používa I-CSCF pri smerovaní v prípade roamingu.
- Generuje spoplatňovacie informácie.
- Bezpečnostné otázky sú momentálne otvorené a v procese štandardizácie.