Technológie pre mobilné prístupové siete
Terestriálne mobilné prístupové siete

Všeobecne môžeme pozemské rádiové prístupové siete rozdeliť do dvoch veľkých skupín podľa využívania prideleného frekvenčného spektra:

- Nezväzkové rádiové siete – „klasické“ rádiové siete s pevne pridelenými rádiovými kanálmi.
- Zväzkové rádiové siete – zväzok kanálov je združený do spoločného fondu a je spoločne využívaný viacerými účastníkmi [26], [27].

Zväzkový princíp (trunking) je dnes základným princípom komunikácie všetkých moderných rádiových sietí, ktoré delíme na:

- Verejné rádiové siete (napr. GSM, UMTS),
- Neverejné rádiové siete (napr. MPT 1327, SMARTNET, TETRA, TETRAPOL).

Okrem tohto delenia je možné delenie rádiových sietí podľa pokrytia na:

- rádiové siete veľkého pokrytia (celoplošné verejné siete),
- rádiové siete stredného pokrytia (lokálne neverejné siete),
- rádiové siete malého pokrytia (lokálne ad-hoc siete).