NGN
Architektúra NGN založená na IMS – Ďalšie entity

Riadiaca funkcia mediálnej brány - MGCF (Media Gateway Control Function) - poskytuje nasledovné funkcie:

- Konverziu protokolu medzi ISUP a SIP.
- Smerovanie prichádzajúcich hovorov na príslušné CSCF.
- Riadenie zdrojov MGW.

Mediálna brána - MGW (Media Gateway) - poskytuje nasledovné funkcie:

- Prekódovanie medzi PSTN a 3G hlasovými kodekmi.
- Ukončenie prenosových kanálov SCN.
- Ukončenie tokov RTP.

Brána transportnej signalizácie - T-SGW (Transport Signalling Gateway) - poskytuje nasledovné funkcie:

- Mapovanie hovorovej signalizácie z/do PSTN/PLMN a IP.
- Poskytuje PSTN/PLMN <-> IP mapovanie adries transportnej úrovne.

Funkcia multimediálneho zdroja – MRF (Multimedia Resource Function) - poskytuje nasledovné funkcie:

- Vykonáva konferenčné hovory a poskytuje funkcie multimediálnej konferencie.

(...)

S-CSCF, prípadne v spojení s aplikačným serverom musí stanoviť, že relácia by mala byť zaslaná na PSTN. S-CSCF odovzdá správu Invite riadiacej funkcii prepojenia brány BGCF (Breakout Gateway Control Function) v tej istej sieti. BGCF vyberie sieť, v ktorej by malo prísť k prepojeniu na základe nastavenej logiky. Ak BGCF stanoví, že by prepojenie malo prebiehať v tej istej sieti, BGCF vyberie MGCF, ktorá vykoná prepojenie, v opačnom prípade BGCF prepošle správu Invite k BGCF vo vybranej sieti. MGCF uskutoční prepojenie k PSTN a riadenie MGW kvôli konverzií médií.