NGN
TISPAN

Sieťová architektúra TISPAN (Obr. 1.8) založená na 3GPP IMS, je základom pre riadenie a poskytovanie konverzačných služieb v reálnom čase (založených na protokole SIP) [2], [9], [10]. Architektúra 3GPP IMS je rozšírená v TISPAN NGN pre podporu rôznych typov prístupových sietí ako napr. xDSL, WLAN a pod.

Architektúra TISPAN je rozšírená hlavne o:

- Riadenie prístupových sietí (QoS, riadenie prístupu a autentifikácia),
- Koordináciu rôznych subsystémov riadenia po jednej nosnej transportnej sieti pre riadenie zdrojov,
- Spoluprácu a interoperabilitu s verejnými sieťami (legacy networks),
- Oddelenie aplikačnej vrstvy od vrstvy riadenia spojenia a transportnej vrstvy,
- Nezávislosť prístupových technológií od vrstvy riadenia volaní a aplikačnej vrstvy.

Rozšírená funkčná architektúra TISPAN je založená na architektúre IMS vychádzajúcej zo štandardizácie 3GPP. Pre služby na báze inej ako SIP môže architektúra TISPAN NGN obsahovať ďalšie subsystémy definované v TISPAN. Obr. 1.8 ilustruje komponenty a funkčnosti NGN.

Obr. 1.8: Architektúra TISPAN NGN