NGN
Architektúra NGN založená na IMS – Riadiaca funkcia servera volania s výzvou

Riadiaca funkcia servera volania s výzvou I-CSCF (Interrogating Call State Control Function) vykonáva nasledovné funkcie:

- Je kontaktným miestom v rámci siete operátora pre všetky pripojenia určené účastníkovi daného operátora siete alebo účastníkovi roamingu, ktorý sa aktuálne nachádza v rámci obsluhovanej oblasti siete daného operátora. To možno považovať za druh firewallu medzi externou IMSS a vnútornou IMSS sieťou prevádzkovateľa. V rámci siete operátora môže existovať viacero I-CSCF.
- Priraďuje používateľovi S-CSCF a vykoná registráciu SIP.
- Smeruje požiadavku SIP prijatú z inej siete na S-CSCF.
- Z HSS získava adresu S-CSCF.
- Má na starosti spoplatnenie a využitie zdrojov.
- Pri plnení vyššie uvedených funkcií môže operátor použiť I-CSCF na skrytie konfigurácie, kapacity a topológie svojej siete zvonku.
- Ďalšie funkcie súvisiace s bezpečnosťou medzi operátormi sú predmetom ďalšieho skúmania.