NGN
SIP v subsystéme služieb

Subsystém služieb a jeho pripojenie k IMS je zobrazené na Obr. 1.7. S-CSCF prepojuje servery pre vývoj aplikácií s protokolmi SIP+. Aplikačný server SIP sa môže nachádzať buď mimo alebo v rámci siete operátora. Server s podporou OSA a CAMEL riadi už štandardizované elementy pre tvorbu služieb, založené na 3G a GSM.

SIP sa používa na prepojenie aplikačných serverov na týchto rozhraniach:

- S-CSCF- SIP, aplikačný server,
- S-CSCF, server CAMEL,
- S-CSCF-OSA, server služieb.

Obr. 1.7: Prepojenie subsystému služieb s IMS