Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Transmisión de datos en red GSM y Generación de Sistemas Móviles 2,5

La velocidad de transferencia básica entre un terminal y una red GSM es de 13,2 Kbps en ambas direcciones para llamadas de voz. Este canal puede ser utilizado no sólo para la transferencia de llamadas, sino también para la transmisión de datos basada en conmutación de circuitos, CSD (Circuit Switched Data), con tasa de transferencia nominal de 9,6 Kbps. Posteriormente, la velocidad de transferencia se aumentó hasta 14,4 kbps, principalmente mediante la reducción de información redundante en los códigos de protección.

Los sistemas pertenecientes a la generación de 2,5 permiten garantizar un aumento considerable en las tasas de transferencia mediante el uso de:

- transmisión basada en conmutación de paquetes, conocido como GPRS (General Packet Radio Service), con una tasa teórica disponible de 171 Kbps o
- transmisión basada en conmutación de circuitos, conocido como HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), con tasa teórica disponible de 115 Kbps

Es posible un aumento adicional de las tasas de transferencia mediante la utilización de la técnica conocida como EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). Se usa la modulación con un mayor número de estados 8-PSK (Phase Shift Keying), en comparación con la modulación convencional en el sistema GSM. La tasa que teóricamente se puede conseguir mediante EDGE es de 473,6 Kbps.

La infraestructura de red GSM con sistemas 2,5 G se complementa con un nodo de datos, llamado SGSN (Serving GPRS Support Node), que se comunica con la parte radio de la red GPRS. Para la transferencia de datos a otras redes de paquetes, tales como Internet, es necesario disponer de una pasarela de datos GGSN (Gateway GPRS Support Node). La pasarela GGSN funciona como un router. La figura siguiente muestra la infraestructura simplificada de la red móvil de 2,5 G.

Infraestructura simplificada de la red móvil 2.5G