Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Estructura y funcionalidad del terminal móvil (MS, mobile station)

En los siguientes dos capítulos se describen los principios y estructura de funcionamiento de un terminal móvil y su acoplo a la estación base (BS).

El terminal móvil (MS) se compone de las partes correspondientes a la transmisión y recepción, un microprocesador de control, la tarjeta SIM y otros accesorios (auricular, teclado, pantalla, etc.)

Esquema de bloques de un terminal móvil

La señal de voz analógica en la salida del micrófono es digitalizada por un convertidor A/D utilizando PCM (8 kHz de frecuencia de muestreo, una muestra se representa con 13 bits, cuantificación lineal, velocidad de transmisión de señal Vp = 8000 x 13 = 104 kbit/s). El siguiente bloque, codificador de fuente COD-S (CODer of Source), se encarga de la síntesis de voz y se realiza por el método de RPE (Regular Pulse Excitation) lo cual permite reducir la tasa de transmisión a un valor vp = 13 kbit/s

En el bloque codificador de canal COD-C (CODer of Channel) se lleva a cabo la codificación de canal. Este proceso disminuye la probabilidad de error en la transmisión de la señal. Además, se utilizan técnicas de entrelazado, cuyo propósito es aumentar la robustez de la señal contra ráfagas de errores. En el lado receptor, se aplican los procesos inversos, es decir, se invierte el entrelazado, y se realiza la descodificación de canal, obteniendo la secuencia original.

Además, parte de la señal, que contiene información del usuario es cifrada con el fin de impedir que un usuario no autorizado pueda escuchar los datos transmitidos. Después de todas estas transformaciones, la tasa de transmisión de un canal de radio es vp = 22,8 kbit/s.

El siguiente paso es integrar la señal en una trama TDMA La señal se modula en GMSK-MOD (Gaussian Minimum Shift Keying MODulator) y la velocidad de transmisión total es entonces vp = 270.833 kbit/s (tramas de capa física con una longitud de 156250 bits se transmiten todos los 0.577 ms).

Tras el procesado de señal en otros circuitos del transmisor de radio (RT), la señal es radiada por la antena del terminal móvil. En términos de potencia de transmisión, existen cinco clases de terminales, desde 0,1 a 20 W.

Una vez se recibe la señal, es transmitida desde la antena del terminal receptor hasta el bloque receptor de radio (RR). Se procesa en el demodulador (DEM) y en los dos decodificadores (de canal y de fuente, DECODing-C, DECODing-S). Finalmente, el convertidor D/A transforma la señal digital a señal analógica y se transfiere al auricular.