Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Sistema GSM y sus estándares

En GSM las aplicaciones básicas operan en la banda de 900 MHz. El incremento del tráfico de datos dio lugar al desarrollo de otras versiones con múltiples bandas de frecuencia. Así pues, hay tres estándares, que difieren principalmente en el rango de frecuencia utilizado y en el número de canales asignados:

- GSM 900 – banda de frecuencias de 900 MHz, capacidad máxima de 2 × 124 canales, ancho de banda de 2 × 25 MHz
- GSM 1800 – banda de frecuencia de 1800 MHz, capacidad máxima de 2 × 374 canales, ancho de banda de 2 × 75 MHz
- GSM 1900 – banda de frecuencias de 1900 MHz, capacidad máxima de 2 × 298 canales, ancho de banda de 2 × 75 MHz

Las versiones posteriores de sistema GSM, que son GSM 1800 y GSM 1900, son conocidas a veces como sistemas DCS (Digital Communication System o Digital Cellular System).

La siguiente figura muestra la asignación de bandas de frecuencia utilizadas por GSM 1800 en el continente europeo.

Bandas de frecuencias utilizadas por los sistemas GSM 1800 y su separación

El sistema GSM 1800 no aportó ninguna innovación tecnológica de primera magnitud, pero permitió aumentar la cobertura especialmente en las ciudades. Por lo general, hay macroceldas combinadas de GSM 900 con microceldas de GSM 1800, con el fin de proporcionar servicios en las zonas con alta concentración de usuarios (tales como centros comerciales o centros de la ciudad).

Servicios y Aplicaciones

El sistema GSM permite la prestación de servicios de telecomunicaciones (servicios a distancia) y servicios de transmisión (servicios portadores).

- Telefonía (incluyendo llamadas de emergencia, llamadas mediante itinerancia y también en todas las otras redes).
- servicios de mensajes, tales como SMS (Short Message Services) con la posibilidad de enviar un máximo de 160 caracteres entre dos puntos o con la posibilidad de enviar un mensaje a todas las estaciones móviles en la celda (como informes de tráfico o de clima) mediante el servicio de difusión CBS (Cell Broadcast Service).
- correo de voz (voicemail).
- e-mail (servicio vinculado al correo electrónico de Internet).
- servicios bancarios.
- servicios de información, etc.

En los servicios de transmisión se pueden incluir:

- transmisión de datos asíncrona dúplex con tasas de transferencia de 300 a 9 600 bps
- transmisión de datos síncrona dúplex con velocidades de transferencia que van desde 2400 hasta 9 600 bps

Los servicios GSM están aumentando continuamente y la lista de servicios implantados depende del operador de red (proveedor). Existen una variedad de servicios para aumentar la comodidad participante. Por ejemplo, la introducción de servicios de contabilidad (facturación en caliente) permite el uso de tarjetas de prepago y su posterior cargo por servicio, posibilitando que haya usuarios que no paguen cuotas mensuales planas.