Redes Móviles de Telecomunicación
Redes celulares de telefonía móvil

La conectividad de los teléfonos móviles se consigue gracias a los recursos de telecomunicaciones radio y su funcionamiento se basa en los procedimientos de las redes de telefonía fija. La infraestructura final contiene:

- Estación base (BS Base Station)
- terminales (MS Mobile Station)

Uno de los principios más fundamentales aplicados en los modernos sistemas de telecomunicaciones móviles se basa en la división del territorio en áreas parciales más pequeñas denominadas como celdas (en algunos textos también se denominan células, de ahí el nombre de redes celulares), que están siempre gestionadas por una estación base concreta

El tamaño de las celdas utilizadas en los diversos sistemas móviles depende principalmente del tipo y el propósito del sistema móvil y se pueden clasificar como sigue:

- femtoceldas (pisos u oficinas) - destinado a cubrir áreas que reciben un señal de baja calidad de otras celdas. En general el área de cobertura de las femtoceldas tiene un radio de varios metros.
- picocelda (oficina y área residencial) – El margen de cobertura de esta señal es de pocas decenas de metros.
- microceldas (áreas urbanas con gran densidad de población) - enfocados principalmente a usuarios con movimiento lenta (por ejemplo, para peatones o para un automóvil en tráfico urbano). La cobertura de una sola microcelda es de pocas centenas de metros.
- macroceldas (áreas grandes y escasamente pobladas) - principalmente orientadas a usuarios en movimiento con alta velocidad (por ejemplo, los vehículos en las carreteras). El radio del área de cobertura máximo es de unos pocos kilómetros.
- Celda satelital (área accesible por satélite de telecomunicaciones) - permite la conexión en lugares inaccesibles para los tipos de células anteriores. El alcance de la señal depende de la posición relativa de los satélites y de los parámetros de la transmisión y recepción de los dispositivos.

Tipos de celda en función del área de cobertura

La estructura celular de la red GSM se basa normalmente mediante el uso de macroceldas con un diámetro máximo de unos pocos kilómetros. La figura anterior muestra un ejemplo de cobertura de un territorio basado en el principio celular. Para que funcione la estructura celular de la red móvil, es necesaria una planificación de frecuencias. Normalmente, un plan de frecuencias opera con tres o siete frecuencias distintas. Las mismas frecuencias (f1 a f3, o f1 a f7) pueden ser utilizadas en cualquier grupo. El área de un clúster que usa las tres o siete celdas es aproximadamente igual a la zona de interferencia media