Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Terminal móvil y su conexión a la estación base

Para la transmisión de señales en las redes GSM 900 se reservan dos bandas de frecuencias con un ancho de 25 MHz y una separación de 45 MHz. La señal en la dirección de la estación base al terminal móvil se transmite en la banda de frecuencia de 935 MHz hasta 960 MHz. La señal en la dirección opuesta se transmite en la banda de 890 MHz hasta 915 MHz. Los métodos de acceso se basan en una combinación de FDMA y TDMA. En ambas bandas de frecuencia, la banda se divide en 124 sub-bandas por FDMA (F1 a F124) con una anchura de 200 kHz. En cada sub-banda de frecuencia, los recursos de radio son divididos en 8 ranuras de tiempo (T1 a T8) mediante el uso de TDMA. Esto significa que el BTS puede ofrecer una capacidad total de hasta 124 × 8 = 992 pares de canales utilizables, es decir, 992 circuitos de radio.

Esquema de bloques de terminal móvil basado en el estándar GSM 900 y su relación con las estaciones base.

El sincronismo en GSM se obtiene a partir de la señal de reloj con frecuencia nominal ft = 13 MHz. La tasa de transmisión básica es vp = 13 000 000/48 = 270 833,33 bit / s. Una trama TDMA (incluyendo 8 ranuras de tiempo) tiene una duración igual a 4,615 ms (la multi-trama se compone de 26 tramas y su duración es igual a 120 ms)