Long Term Evolution (Advanced) - LTE(-A)
Arquitectura de red

La arquitectura de la red LTE deriva de las anteriores arquitecturas de GSM y UMTS. A diferencia de las otras redes, LTE está diseñada para soportar sólo conmutación de paquetes. La arquitectura de red en LTE no admite servicios de conmutación de circuitos. La red se compone de red de acceso conocida como E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) y EPC (Evolved Packet Core) tal como se muestra en la Figura 22.

Arquitectura de red en LTE

La parte de acceso, E-UTRAN, se compone de estaciones base LTE denominadas eNodeBs (a partir del nombre de nodo B UMTS, con "e": la de "Evolved"). Estos eNodeBs son responsables de la gestión y asignación de recursos radio, control de la movilidad, programación de recursos para los enlaces ascendente y enlace descendente, cifrado de la transmisión de datos en el canal radio y de la conectividad con EPC. Si se despliegan femtoceldas, éstas también constituyen una parte de E-UTRAN. En este caso se puede añadir una pasarela HeNB (HeNB GW) entre HeNB y EPC para dar soportar a un gran número de HeNBs

El EPC consta de varias entidades. El S-GW transfiere todos los paquetes IP de todos los usuarios en una red. Sirve de anclaje de movilidad local para el handover entre eNodeBs. El S-GW encamina y envía paquetes de y hacia los usuarios. Esto pasarela monitoriza la carga entre operadores, por ejemplo, en caso de itinerancia. La segunda entidad, el MME, controla y gestiona la señalización entre el UE y EPC incluyendo la autenticación, autorización, control de seguridad, el establecimiento de conexión entre el UE y la red, la itinerancia o roaming, y los procedimientos relacionados con la gestión de la ubicación del usuario. Por último, el P-GW es responsable de las acciones relacionadas con la calidad del servicio y la gestión del flujo. Esto significa que filtra los paquetes de usuarios, aplica QoS para garantizar tasas requeridas de bits o de nivel de servicio tanto en el enlace descendente, como en el enlace ascendente.

Además de estas tres entidades, existen dos funciones lógicas que también forman parte de EPC en la arquitectura LTE-A

- PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) define las reglas para el cobro y el control de políticas. Es decir, define las acciones y reglas en caso de problemas de incompatibilidad entre la QoS que consta en el perfil del usuario y los servicios que se le ofrecen.
- HSS (Home Subscriber Server) contiene la información del suscriptor como el QoS o perfil de itinerancia. También guarda la información sobre usuario local en MME (es decir, la MME a la cual el UE está conectado)