Redes Móviles de Telecomunicación
Métodos de acceso

En cada celda hay que intentar que se puedan establecer simultáneamente el mayor número de conexiones posibles entre la estación base y estaciones móviles Los métodos de acceso múltiple se utilizan para este propósito.

En un sistema radio se puede acceder a una banda de frecuencia dedicada siguiendo uno de los métodos siguientes:

- FDMA divide la banda de frecuencias en subcanales y asigna uno de estos subcanales de frecuencia a enlace de comunicación
- TDMA divide un subcanal de frecuencia en diferentes tramas temporales y a su vez cada trama se subdivide en una secuencia de ranuras temporales. A cada comunicación se le asigna una ranura dentro de cada trama (siempre la primera, o la segunda o la que corresponda, pero siempre la misma) siguiendo el principio de multiplexado en el tiempo.
- CDMA procesa una secuencia de datos en cada extremo del canal de transmisión mediante el proceso de codificación a través de un esquema de codificación único, que es deliberadamente diferente de los esquemas codificación de todos los otros canales. Así, las señales de cada canal se pueden transmitir usando la misma banda de frecuencia y de forma simultánea. Los canales de comunicación se distinguen unos de otros en recepción a partir del esquema de codificación única utilizado para la codificación en el transmisor.
- OFDMA se basa en una combinación de acceso múltiple por división en tiempo y frecuencia. Los recursos disponibles se dividen en subportadoras en un dominio de frecuencia y también en varios intervalos de tiempo en el dominio del tiempo. Así pues, a los usuarios individuales se les asignado no sólo una o varias subportadoras sino también un intervalo de tiempo para la comunicación.

Métodos de acceso múltiple

En la práctica, los métodos de acceso básicos mencionados anteriormente se combinan habitualmente (por ejemplo FDMA y TDMA).

Se puede acceder a las bandas de frecuencias asignadas tanto en Dúplex por División de Tiempo (TDD, Time Division Duplex) como en Dúplex por División de Frecuencia (FDD, Frequency Division Duplex). En caso de TDD, la transmisión en el enlace descendente (datos del usuario) y la transmisión de enlace ascendente (datos al usuario) están separadas en el dominio del tiempo, pero se les asigna la misma frecuencia. De esta manera se consigue un mejor aprovechamiento, ya que basta con una antena para transmitir y recibir. Sin embargo, esta solución exige unos importantes requisitos de sincronización. En el caso de FDD, ambas direcciones de transmisión (enlace ascendente y descendentes) están en frecuencias separadas, pero la transmisión / recepción es simultánea. La principal desventaja de este enfoque es que se necesitan dos antenas, una para recibir y otra para transmitir. En la mayoría de los países se utiliza FDD dúplex porque su implementación es menos compleja