Sistemas de Distribución Multipunto
Servicio de Distribución Multicanal Multipunto MMDS (Multichannel Multipoint Distributive Service)

Los servicios MMDS (Servicio de distribución multipunto multicanal), también conocidos como BRS (Broadband Radio Service) BRS e incluso en algunos lugares como Cable Inalámbrico es una tecnología de telecomunicación inalámbrica utilizada principalmente para redes de banda ancha o, más comúnmente, como un método alternativo para la recepción de programas de televisión por cable.

Los sistemas MMDS utilizan frecuencias de microondas con rangos de 2GHz a 3 GHz. La recepción de las señales entregadas vía MMDS requiere una antena especial de microondas, y un decodificador que se conecta al receptor de televisión. La misma antena está conectada a un transceptor, lo que hace posible la recepción y transmisión de la señal de microondas y su conversión en frecuencias compatibles con los sintonizadores de TV estándar (al igual que en las antenas de satélite, donde las señales se transforman a frecuencias compatibles con el estándar de TV por cable).

La banda de frecuencia de los sistemas MMDS se divide en canales de 34 MHz, permitiendo transmisiones con alta capacidad a proveedores a través de varios canales de distribución grandes Cada canal es capaz de transferir hasta 30 Mbit/s con modulación 64-QAM, y 42 Mbps, con modulación 256-QAM. Sin embargo, debido entre otras cosas al control de errores, la tasa real es cercana a los 27 Mbps para 64-QAM y a 38 Mbps para 256-QAM.

Están previstos cambios en el tamaño del canal para las nuevas versiones de MMDS con el fin de acomodar las nuevas WIMAX TDD en equipos fijos y móviles.

Los sistemas LMDS y MMDS han adoptado DOCSIS de las especificaciones de los cable módems. La versión de DOCSIS fue modificada para banda ancha inalámbrica dando lugar a DOCSIS+.

En MMDS, la seguridad en el transporte de datos se consigue cifrando el tráfico entre el modem inalámbrico de banda ancha y el WMTS (Wireless Modem Termination System) ubicado en la estación base del proveedor Triple DES (Triple Data Encryption Standard).

Los sistemas MMDS proporcionan un rango considerablemente mayor que los sistemas LMDS. MMDS puede quedar obsoleto por las nuevas versiones del estándar WiMAX 802.16 aprobado en 2004. Los sistemas MMDS han sido ampliados en ocasiones al Sistema de Distribución Multipunto Multicanal por microondas o Sistema de Distribución Multipunto. Los tres nombres se refieren en principio a la misma tecnología.