Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Transmisión de datos EDGE en redes GSM

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) es una técnica de transmisión de datos en redes móviles 2.75G, que aumenta la capacidad de la red y las tasas de transferencia disponibles en el contexto de las técnicas de HSCSD y GPRS. Ya no se podía incrementar más la tasa de transmisión de datos utilizando mejoras en la codificación o disponiendo de más intervalos de tiempo. El único método posible para aumentar aún más el rendimiento era mediante la utilización de una técnica de modulación más eficiente. Así, en lugar de la modulación original GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), EDGE utiliza la modulación en fase 8-PSK (Phase Shift Keying).

Transmisión de datos en EDGE

La velocidad de símbolos en un canal con ancho de banda de 200 kHz es la misma que antes, es decir, 270833 símbolos/s. No obstante, la utilización de esquemas de modulación de ocho niveles permiten que la tasa de bits sea tres veces más rápida que en la modulación binaria original. La máxima tasa de transferencia alcanzable teóricamente es de 473.6 Kbps (59.2 Kbps por intervalo de tiempo). Sin embargo, esto es sólo ocurre si se emplean los 8 slots temporales y las condiciones de propagación de señal son propicias.

El despliegue de esta tecnología requiere la implementación de un nuevo tipo de transceptor en la red. Este cambio se debe aplicar en cada celda donde se despliega esta tecnología. Además se requiere un ajuste para actualizar el software. La combinación de la tecnología EDGE, junto con tecnologías GPRS y HSCSD es muy conveniente, especialmente para conseguir una mejora significativa de las transferencias de datos. EDGE se considera generalmente como el último paso en la mejora del sistema original GSM antes de la introducción de la tercera generación conocida como UMTS.