Redes Ad-hoc
Seguridad

La seguridad constituye otro aspecto fundamental en relación con las redes ad hoc, ya que no hay infraestructura de seguridad. Igual que en el resto de redes, los ataques contra las redes ad hoc se pueden clasificar en dos grupos: pasivos y activos. Mientras que los primeros suelen implicar escuchas ilegales "pasivas", los segundos implican una participación “activa” del atacante, ya sea suplantado la identidad de un usuario, modificando o incluso la eliminando datos intercambiados. Los ataques más comunes en las redes ad hoc se resumen a continuación:

- DDoS (Distributed Denial of Service) – En la mayoría de los casos, utilizando las técnicas de jamming para generar interferencias en la comunicación e impedir así un correcto funcionamiento de la red.
- Suplantación - El atacante podría obtener acceso a la configuración del sistema como superusuario y podría incluso acceder o destruir datos restringidos.
- Divulgación - El atacante puede obtener información confidencial mediante escuchas y aprovecharse de eso.
- Ataques de encaminamiento – una tarea compleja es la seguridad en el encaminamiento aun cuando haya un nodo malicioso en la red debido a la naturaleza ad hoc de la red. Un atacante puede descarta todos los paquetes (ataque blackhole), eliminar selectivamente alguno de ellos (ataque selectivo), etc.

La comunicación puede considerarse segura si se garantiza lo siguiente:

- Disponibilidad - Garantizar que la comunicación no se vería afectadas por los ataques DDoS.
- Autenticación - Antes de que el usuario está autorizado a acceder a una red ad hoc, tiene que estar debidamente autenticado (protección contra la suplantación).
- Confidencialidad - Los paquetes de datos deben estar protegidos contra cualquier uso indebido.
- Integridad - Debe garantizarse que los datos no se modifican durante su transmisión.

Los métodos convencionales para ofrecer seguridad a la comunicación en red son mediante claves criptográficas simétricas o asimétricas. Los métodos asimétricos requieren una certificación, difícil de emplear en redes sin infraestructura como es el caso de ad hoc. Asimismo se requiere el uso de algoritmos de encaminamiento seguro en redes ad hoc y resistente frente a intrusiones como el protocolo Tiara. Se han introducido diversos protocolos de encaminamiento seguros como SRP (Secure Routing Protocol) basado en DST, o SAODV (Secure AODV).