Redes móviles GSM– redes móviles de 2ª generación
Transmisión de datos GPRS en redes GSM

Con el fin de aumentar la velocidad de transmisión en la red GSM original, que es únicamente orientada a circuitos, se tuvo que introducir el modo de transmisión orientada a paquetes. Para ello, fue necesario completar la red original con equipos nuevos, tal como se muestra en la siguiente figura. Esta nueva estructura de red permite la transmisión orientado a paquetes conocida como GPRS.

Transmisión de datos usando GPRS

Los nodos de datos SGSN se comunican con la parte radio de la red GPRS. Para la transferencia de datos a otras redes de paquetes, tales como Internet, se utiliza una pasarela de datos GGSN que actúa como un router. El acceso de los usuarios a dichas redes se permite a través de APN (Access Point Name). De esta manera, el operador puede permitir el acceso a la APN sólo a un conjunto definido de tarjetas SIM y por lo tanto puede crear una red GPRS para un grupo privado de usuarios, cuyo tráfico es estrictamente separado del resto del tráfico. La transmisión de datos a través de la APN puede ser diferente con distintos precios para el servicio individual de proveedor, tal como ocurre en WAP (Wireless Application Protocol) o en MMS (Multimedia Messaging Service).

El acceso a Internet es posible gracias a WAP, que permite que un terminal móvil (MS) pueda acceder al contenido de sitios web y servicios de información utilizando canales de baja capacidad y pantallas con resolución limitada. La aplicación de comunicación de datos y WAP permite la utilización de GPRS (transmisión orientada a paquetes) y la mejora de tasas de transferencia teóricamente hasta 192 Kbps Sin embargo, la aplicación de este servicio requiere inversiones muy costosas, tanto en la estructura de la red GSM como en los terminales.

En las redes GSM con GPRS ya se ha implementado la cooperación entre SGSN y BSC para la asignación eficiente de recursos de transmisión, lo que significa que los recursos de transmisión son asignados a la MS sólo si tiene datos que enviar o recibir.

En las redes GSM que utilizan HSCS los enlaces de transmisión no están permanentemente bloqueados, a diferencia de los que ocurre en la transmisión de datos convencional en redes GSM.

En GPRS, cuando se asocia más de un intervalo de tiempo para un usuario y se selecciona un sistema adecuado de codificación de canal se pueden conseguir mayores tasas de transferencia. En este contexto, se utiliza la siguiente nomenclatura para la transmisión: ranuras de tiempo para el enlace descendente + ranuras para el enlace ascendente: (por ejemplo, 3 +1, 4 +1 o 4 +2). Si se utiliza transmisión asimétrica de datos en el GPRS, entonces la dirección al abonado (enlace descendente) siempre tiene una mayor tasa de transferencia. Las velocidades de transmisión disponibles dependen en gran medida de la localización específica y de la carga del BS.

En la red GSM con GPRS se puede observar un aumento del retraso. Dicho retardo está causado por paquetes de datos que pasan a través de redes orientadas a paquetes. El retardo depende mucho de la longitud de los paquetes. Para paquetes cortos (hasta 100 bytes), el retardo de transmisión puede variar desde 0,5 hasta 1 segundo en función de la carga de la red. Además, los paquetes con longitud de 1 KB se pueden retrasar incluso unos pocos segundos.