1 Platné odporúčania ITU-T v oblasti optických prenosových systémov
1.1 Odporúčania ITU a IEEE pre siete PON

ITU (International Telecommunication Union) je Medzinárodná telekomunikačná únia, ktorá publikuje odporúčania pre pasívne optické siete PON (Passive Optical Networks), vrátane pasívnych optických sietí s predĺženým dosahom. Rozlišujeme celý rad variantov týchto systémov podľa triedy tlmenia siete, dosahu, použitých vlnových dĺžok a prenosových rýchlostí.

PON (Passive Optical Network) - pasívna optická sieť (jeden z hlavných druhov siete popisovaný v tomto výučbovom súbore) je viacbodová sieť, ktorá môže byť klasifikovaná podľa funkcionality prvkov na vyčleňovanie optických signálov. Sieť PON používa pasívne prvky (samozrejme okrem aktívnych laserov alebo iných zdrojov optického žiarenia), kde výkon postupne klesá so vzdialenosťou od zdroja optického signálu.

Základné odporúčania pre aktuálne siete PON – porovnanie odporúčaní IEEE a ITU-T.
Odporúčanie | 10GEPON, IEEE 802.3av (2009) | EPON, IEEE 802.3ah (2004) | GPON, ITU-T G.984 (2003) | XG-PON, ITU-T G.987 (2010)
Varianty pre prenosovú rýchlosť | 10G/10G symetrická alebo asymetrická | 1G/1G symetrická | 1.25G/1.25G symetrická, 2.5G/1.25G asymetrická, 2.5G/2.5G symetrická | 10G/2.5G asymetrická
Prenosová rýchlosť na fyzickej vrstve | 10,3125 Gbit/s, 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,24416 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s | 9,95328 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s
Triedy tlmenia | PR10, PRX10, PR20, PRX20, PR30, PRX30 | PX10, PX20 | Trieda A, B, B+,C | Trieda Nominal 1, 2, Trieda Extended 1, 2
Vlnové dĺžky [nm] | Zostupný tok 1575-1580 Vzostupný tok 1260-1280 alebo 1260-1360 | Zostupný tok 1480-1500 Vzostupný tok 1260-1360 | Zostupný tok 1480-1500 Vzostupný tok pôvodne 1260-1360, teraz 1290-1330 | Zostupný tok 1575-1580 Vzostupný tok 1260-1260
Fyzický dosah [km] | ≤10, ≤20 | ≤10, ≤20 | ≤20 | ≤20 (v budúcnosti ≤40)
Maximálny deliaci pomer | 1:16, 1:32 (v budúcnosti 1:64, 1:128) | 1:16, 1:32 | 1:64 (autorizovaný 1:128) | 1:256