1 Platné odporúčania ITU-T v oblasti optických prenosových systémov
1.2 Odporúčania pre siete PON s predĺženým dosahom

Pasívne optické siete v určitých prípadoch môžu používať optické zosilňovače na zvýšenie dosahu bez nutnosti výstavby rozsiahlej aktívnej infraštruktúry.

Odporúčania pre siete GPON s predĺženým dosahom, povolené zosilňovače
Trieda GPON | Optická distribučná sieť [dB] | Povolené tlmenie od poskytovateľa ku koncovému používateľovi [dB] | Maximálny fyzický dosah (fyzická vrstva) [km]
Trieda B+ | 13-28 | 13-28 | 40
Trieda C | 15-30 | 15-30 | 40
Trieda C+ | 17-32 | 17-32 | 60