4 Zváranie optických vláken a inštalácia optických spojov
4.1 Cieľ

Cieľom zvárania optických vláken je trvalé spojenie dvoch samostatných úsekov vláken.

Použitie optických konektorov predstavuje flexibilnejšie riešenie, optické zvary však v porovnaní s ním umožňujú dosiahnutie nižších strát. Zváranie sa javí ako vhodnejšie v prípadoch, keď sa nepredpokladá, že vlákna budú v budúcnosti rozpojované. Zváranie nachádza uplatnenie pri opravách vlákien, keď je potrebné vymeniť úsek poškodeného vlákna.

Prípadné opravy vláken sú dôvodom na ponechanie určitej rezervy vlákna pri výstavbe siete. Rezervu je možné použiť ako náhradu v prípade krátkeho úseku poškodeného vlákna a naviac pri príprave zvárania sa zakaždým optické vlákno skracuje.

Optická zváračka – typ Fujikura 18s.

Vybavenie na zváranie optických vláken:

- Optické vlákna na zvarenie.
- Špeciálne kliešte na odstránenie vonkajšej ochrany vlákna.
- Zalamovačka na rez vlákna tak, aby konce boli hladké.
- Zváračka umožňujúca nastavenie koncov vláken a ich zvarenie.
- Izopropylalkohol na odstránenie zvyškov tmelu na vláknach a tkanina na odstránenie prebytku alkoholu.