8 Kompenzátory disperzie pre optovláknové trasy
8.3 Polarizačná vidová disperzia – PMD

Polarizačná vidová disperzia PMD (Polarization Mode Dispersion) vzniká z dôvodu odlišnej hodnoty indexu lomu pre rôzne polarizované zložky (polarizácia v praxi znamená oscilácie vektorov E alebo H pozdĺž určitého smeru). Inými slovami, z dôvodu inej hodnoty indexu lomu pre os “x” a os “y”. Rozlišujeme takzvanú rýchlu a pomalú os. Takáto látka je anizotropná. PMD obvykle predstavuje malé hodnoty, rádovo niekoľko pikosekúnd, ale i takéto hodnoty môžu predstavovať problém pre vysokorýchlostné prenosové systémy.

Nájdenie optimálneho riešenia je problematické, nakoľko PMD je náhodným procesom. Existujú špeciálne korektory disperzie, ktoré sa nasadzujú pre správny príjem dát. Aby sa predišlo problému PMD, používajú sa špeciálne dvojlomové vlákna, ktoré sa vyznačujú značnou asymetriou.

PMD v optickom vlákne.