10Záver

FTTx zahŕňajú optické siete, v závislosti od kapacity siete a dosahu ich pokrytia ich delíme na:

- Pasívne optické siete (PON) – sú lacné, ale poskytujú prenosovú rýchlosť 10 Gbit/s a dosah optického vlákna rádovo desiatok kilometrov.
- Aktívne optické siete (AON) – umožňujú dosiahnuť bitové rýchlosti rádovo Tbit/s s použitím technológie DWDM. Pre tieto účely je často nevyhnutné splniť nasledujúce kritériá:
  - Pri plánovaní siete optimálne riešiť topológiu, tlmenie, disperziu a nelineárne javy.
  - Rýchlosť na kanál aspoň 100 Gbit/s.
  - Prevádzkovanie aspoň 40 G DWDM po 10 G DWDM.
  - Potenciálna koexistencia alebo konvergencia rôznych systémov s odlišnou špecifikáciou.