3 Druhy optických sietí, ich architektúra a základné parametre (OTH, FFTx)
3.2 Prístupové siete

OAN (Optical Access Networks) sú optické prístupové siete:

- Simplexný prenos s priestorovým delením SDM (Space Division Multiplexing), pre každý smer prenosu sa používa jedno vlákno.
- Duplexný prenos s vlnovým delením WDM (Wavelength Division Multiplexing), signály sa prenášajú po jednom vlákne. Jeden smer prenosu je v oblasti okolo vlnovej dĺžky 1310 nm, opačný smer prenosu je v oblasti vlnovej dĺžky 1550 nm.
- Duplexný prenos s frekvenčným delením FDM (Frequency Division Multiplexing), signály sa prenášajú po jednom vlákne. Obidva smery prenosu sú lokalizované okolo jednej vlnovej dĺžky a sú od seba frekvenčne oddelené.
  - Krátky dosah (Short Haul)– max. tlmenie 16,5 dB CWDM, min. tlmenie 5 dB, dosah 30 – 50 km pre P2P.
  - Dlhý dosah (Long Haul)– max. tlmenie 25,5 dB CWDM, min. tlmenie 14 dB, dosah 50 – 80 km pre P2P.
  - Typický rozsah tlmenia siete CWDM je 3,5 až 7,5 dB. Zosilňovač EDFA môže predĺžiť dosah siete.

## Aktívne optické siete

AON (Active Optical Networks) sú aktívne optické siete. Aktívna optická sieť umožňuje použitie aktívnych sieťových prvkov akými sú napr. zosilňovače.

Existujú pasívne optické siete s predĺženým dosahom REPON (Reach Extended PON), v ktorých je možné použiť zosilňovač EDFA (Erbium Doped Fibre Amplifier – Zosilňovač s erbiom dopovaným vláknom). Napriek tomu sa takáto sieť označuje ako „pasívna“.

## Pasívne optické siete

PON - Passive Optical Networks: viacbodové siete, ktoré môžeme roztriediť podľa funkcionality prvkov vyčleňujúcich optické signály. Môžu to byť rozbočovače (splitter) alebo AWG (Arrayed Waveguide Gratings) – usporiadané vlnovodové mriežky. U systémov WDM je možné optické signály rozdeliť pomocou takzvaných add-drop multiplexorov.

- BPON (Broadband PON Širokopásmová PON) – pridaná rýchlosť 622,04 Mbit/s. Používajú sa dve vlákna pre obidva smery prenosu alebo jedno vlákno, v ktorom je vzostupný tok lokalizovaný v pásme WDM: 1260 - 1360 nm a zostupný tok v pásme 1480 - 1500 nm. Pásmo 1539 - 1565 nm je určené pre 16 + 16 kanálov DWDM s rozstupom 0,8 nm, pásmo 1550 - 1560 nm je určené na videoprenos.
- GPON (Gigabit PON) – odporúčanie ITU-T G.984 – nominálna prenosová rýchlosť 1,244 a 2,488 Gbit/s (max. 128 pripojených koncových používateľov).
- EPON (Ethernet PON). Optické pripojenie typu: P2MP (bod - viac bodov). Prenosová rýchlosť 1,25 Gbit/s je v súlade so štandardom 1000BASE-PX. Pre vzostupný tok sa používa vlnová dĺžka 1310 nm, pre zostupný tok sa používa vlnová dĺžka 1490 nm. Typ 1 – max. dosah siete je 10 km. Typ 2 – max. dosah 20 km.