3 Druhy optických sietí, ich architektúra a základné parametre (OTH, FFTx)
3.1 Architektúra FTTx

FTTx (Fibre to the …cabinet, curb, building, office, home – Vlákno do ... ústredne, skrinky, rozbočovača, budovy, úradu, domácnosti) – prístupové siete založené na optických vláknach. Siete FTTO a FTTH predstavujú plne optické riešenie, kým FTTEx, FTTCab, FTTC, FTTB sú hybridným riešením FTTx.

## Hybridné riešenie

Všeobecné predpoklady:

Optické vlákna je možné kombinovať so symetrickými pármi v prípade ADSL2+, VDSL2.

Optické vlákna je možné kombinovať s koaxiálnymi káblami v prípade káblovej televízie (CATV).

Signál z optickej siete je možné priviesť do bezdrôtovej siete.

- FTTEx (Fibre to the Exchange – Vlákno do ústredne) – optické vlákna sú ukončené v lokálnej telefónnej ústredni, multiplexor DSLAM rozdelí signály do existujúcej metalickej infraštruktúry xDSL (Digital Subscriber Line – Digitálne účastnícke vedenie). FTTEx je jedným z najbežnejších riešení, ale treba zdôrazniť, že sa nejedná o plne optické (perspektívne) riešenie.
- FTTCab (Fibre to the Cabinet – Vlákno do rozbočovača) – optické vlákna sú ukončené vo vonkajšom rozbočovači.
- FTTC (Fibre to the Curb - Vlákno do skrinky) – optické vlákna sú privedené ku skupine stavieb.
- FTTB (Fibre to the Building – Vlákno do budovy) – optické vlákna sú privedené k jednotlivým budovám, kde môžu byť ukončené vo vnútri budov napr. v telefónnych skrinkách alebo sa signál môže šíriť ďalej pomocou bezdrôtového pripojenia.

## Plne optické riešenia

- FTTO (Fibre to the Office – Vlákno do úradu) – optické vlákna sú ukončené v kancelárii dôležitého zákazníka s požiadavkami na veľkú prenosovú kapacitu.
- FTTH (Fibre to the Home – Vlákno do domu) – optické vlákna sú ukončené v používateľskej zásuvke.