4 Zváranie optických vláken a inštalácia optických spojov
4.2 Postup

- Zvárať je možné dve vlákna o dĺžke približne aspoň 100 mm.
- Pomocou špeciálnych klieští treba odstrániť na obidvoch koncoch primárnu a sekundárnu ochranu vlákna v dĺžke približne 50 mm. Ponecháme neporušený len plášť a jadro.
  - Tkaninou s izopropylalkoholom odstránime zvyšky tmelu.
- Takto pripravené vlákna treba zalomiť špeciálnou zalamovačkou. Cieľom je dosiahnuť plochý a kolmý rez vlákna.
- Vlákna sa umiestnia do špeciálnej drážky v zalamovačke. Koniec vlákna by mal dosahovať koniec drážky tak, aby napnuté vlákno bolo zalomené. V opačnom prípade sa vlákno len ohne.
- Vlákno sa aretuje špeciálnou klapkou.
  - Na uskutočnenie rezu treba odblokovať mechanizmus v spodnej časti zalamovačky. Zalamovací hrot udrie do vlákna a urobí rez. Nie je správne používať veľkú silu. Kvalitný rez je otázkou napnutia vlákna a presného umiestnenia vlákna do drážky.

Zalamovačka s vláknom pripraveným na zalomenie.

- Po uskutočnení rezu nasleduje zvarenie vláken.
- Konce obidvoch vláken sa umiestnia do špeciálnych drážok zváračky.
  - Pozn.: Ochranné vrstvy vlákna nesmú presahovať aretovacie klapky, respektíve vyznačené políčka drážky. V opačnom prípade bude nastavenie polohy vláken zaťažené chybou nastavenia uhla, ktorá vedie k nekvalitnému zvaru. Konce vláken by mali byť čo najbližšie pri zváracích elektródach, nesmú však presahovať priamku prechádzajúcu ich stredom. Keď je poloha vláken správne nastavená, treba zatvoriť aretovacie klapky a kryt zváračky.
- Zváračka sa zapína stlačením tlačidla ‘Set’ – zváračka automaticky upraví polohu vláken, nastaví osi vlákien a vzdialenosť čelných plôch.

Zváračka s optickými vláknami umiestnenými čo najbližšie ku zváracím elektródam v strede, pridržiavanými pomocou odpružených svoriek.
Automatické nastavenie vláken zváračkou a zvarené vlákna.

V prípade, že nastavenie polohy vláken alebo rezy vláken nie sú správne, zváračka zobrazí na displeji varovanie a vlákna môžu byť odstránené alebo sa znova upraví ich poloha, prípadne sa znova zalomia. V prípade, že nastavenie vláken je dostatočne dobré, je možné urobiť zvar opätovným stlačením tlačidla ‘Set’. Na elektródy je privedené napätie, ktoré zvarí optické vlákna.

Vzhľad optického zvaru s navlečenou ochrannou vrstvou.