9 Konvergencia a aktualizácia optických sietí
9.1 Konvergencia a aktualizácia optických sietí

Požiadavky na väčšiu prenosovú kapacitu a bitovú rýchlosť vyžadujú aktualizáciu optických systémov alebo prevádzku viacerých systémov na jednom vlákne. Koexistencia optických systémov sa týka predovšetkým sietí CWDM a DWDM, ktoré môžu spoločne využívať pasívnu optickú infraštruktúru.

## „DWDM po CWDM“

- CWDM
  - 8 kanálov x 10 Gbit/s - 1470 nm - 1610 nm.
- CWDM/DWDM
  - Nahradenie piateho kanála CWDM (1550 nm).
  - DWDM s kanálmi 15x10 Gbit/s s rozstupom 100 GHz.
  - Činiteľ kvality ∆ sa zmení o menej ako 0,1 dB.

Príklad riešenia systému „DWDM po CWDM“ – rozmiestnenie kanálov.

## Hybridné riešenie

Hybridný DWDM 10G/40G

- Pôvodne systém 10G DWDM
  - 15x10 Gbit/s, NRZ-OOK, rozstup kanálov 50 GHz.
  - 6x80km SSMF (dvojfázové zosilňovače, postkompenzácia disperzie).
- Hybridný DWDM 10G/40G s prekladaním kanálov
  - Kombinácia so systémom 7x40 Gbit/s.
  - Duobinárna modulácia, modulačné formáty P-DPSK, RZ-DQPSK.
  - Vplyv 10 Gbit/s kanálov na kanály 40 Gbit/s (presluchy).
  - Problém so vznikom krížovej fázovej modulácie XPM (Cross Phase Modulation).

Optické spektrum DWDM s prekladaním kanálov.

Hybridný systém DWDM 10G/40G s ochranným pásmom

Oddelenie spektier 10G a 40G systémov ochranným pásmom môže vyriešiť problém krížovej fázovej modulácie z 10G systému.

Ochranné pásmo (100 GHz) oddeľujúce dva systémy (kanály RZ-DQPSK a P-DPSK 40G).