2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.13 Masky spektrálnej výkonovej hustoty pre plány 998

Pre plán 998 je v odporúčaní pre prípojku VDSL2 definovaných celkovo 17 masiek. Preto si ako príklad uvedieme iba parametre pre dve masky PSD, ktoré sú používané v prístupovej sieti najväčšieho telekomunikačného operátora v ČR.

Základné parametre masiek PSD, ktoré sú používané v prístupovej sieti v ČR.
Krátke meno | Dlhé meno | Využitie pásma US0 | Horná medzná frekvencia pre upstream alebo downstream [kHz]
B8-6 | 997-M2x-B | B | 12000
B8-12 | 998ADE17-M2x-B | B | 17664

Pre upstream pásmo US0 platí v jednotlivých maskách nasledujúca podmienka:

B – korešponduje s prílohou B v odporúčaní ITU-T G.992.5.

Obidve masky PSD využívajú pre prenos používateľských dát aj upstream pásmo označené ako US0. Voľba týchto masiek zabezpečuje vhodné vlastnosti v oblasti spektrálnej kompatibility s už inštalovanými prípojkami ADSL/ADSL2+. Prípojky totiž využívajú rovnaké frekvenčné pásma pre rovnaké smery prenosu, čím dochádza k eliminácii presluchov typu NEXT.

Maska PSD 998ADE17-M2x-B s vyznačenými smermi prenosu.