2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.5 Možnosti prenosu dát

Blok PMS-TC má za úlohu zabezpečiť a prispôsobiť dáta koncového účastníka do formátu vhodného na prenos prostredníctvom symetrického páru. Jednotlivé dátové toky účastníka prijíma od bloku TPS-TC. K týmto dátovým tokom blok PMS-TC pridáva záhlavie, formátuje ich do VDSL2 rámcov, zabezpečuje znáhodnenie periodických postupností metódou skramblovania, pridanie bitov zabezpečenia a prekladanie. Uvedené postupy sú aplikované na každý dátový tok v ceste oddelene.

Základný postup spracovania dát v bloku PMS-TC.

Prenosové cesty prípojky VDSL2 môžu byť všeobecne:

- bez prekladania dát – čiže s nízkym oneskorením pri prenose, čo je nutné pre prenosy v reálnom čase ale taktiež s nízkou odolnosťou proti impulznému rušeniu.
- s prekladaním dát – čiže s vyšším oneskorením pri prenose, ktoré nie je škodlivé napríklad pri prenose dát do siete Internet (zvyčajne prenos súborov protokolom FTP (File Transfer Protocol) ale tiež s vyššou odolnosťou proti impulznému rušeniu.

Prekladanie je postup, ktorý zvyšuje možnosť detekcie a korekcie chýb, ktoré vznikli impulzným rušením počas prenosu. Poškodené dáta je teda možné v koncovom zariadení opraviť a nie je nutné ich znovu zo zdroja dát prenášať. To zvyšuje efektivitu prenosu.

Nevýhodou prekladania je ale nárast oneskorenia pri prenose.

Prekladanie postupne vytvorený dátový rámec s dátami koncového účastníka rozdelí na určitý počet častí. Poradie jednotlivých častí sa definovaným spôsobom zamení (preloží). Takto upravený rámec sa vyšle do prenosovej cesty. Impulzné rušenie pri prenose môže spôsobiť zhluk chýb v prenášanom dátovom rámci. Na prijímacej strane sa časti poškodeného rámca znovu preusporiadajú do pôvodného poradia. Je veľmi pravdepodobné, že zhluk chýb sa pri znovu preusporiadaní rozdelí do rôznych častí rámca. Takto rozprestrené chyby je možné lepšie detekovať a opravovať pomocou Reed-Solomonovho kódovania (viď nižšie). Nevýhoda spočíva v náraste oneskorenia (desiatky až stovky milisekúnd), pretože dátový rámec sa na vysielacej strane ihneď po zostavení nevysiela do vedenia, ale je nutné ho pozdržať pre preusporiadanie. Obdobne dôjde k zdržaniu aj na prijímacej strane. Výhodou prekladania je získanie vyššej odolnosti voči impulznému rušeniu, ktoré vadí predovšetkým pri video prenosoch kódovaných štandardmi MPEG (Moving Picture Experts Group). Pri video prenosoch s MPEG kódovaním sa vplyv impulzného rušenia prejavuje ako tzv. „štvorčekovanie obrazu“. Pre obnovenie obrazovej informácie je nutné čakať na prenos kľúčovej snímky.