2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.2 Usporiadanie prípojky VDSL2

Ako už bolo uvedené, prípojky xDSL umožňujú efektívnejšie využiť existujúce účastnícke vedenie (metalický symetrický pár) pre poskytovanie nových služieb než na aké bolo vedenie pôvodne koncipované. Preto je nutné predpokladať, že služba POTS alebo ISDN-BRA je už na vedení prevádzkovaná a prípojka VDSL2 nesmie túto koexistujúcu službu akokoľvek ovplyvňovať (platí to samozrejme aj naopak). Z tohto dôvodu sa prípojka VDSL2 prevádzkuje v preloženom frekvenčnom pásme a obidve služby na účastníckom vedení sa naviac oddeľujú pomocou frekvenčných filtrov (splitterov). Telefónne aj dátové signály tak môžu byť prenášané v obidvoch smeroch po rovnakom vedení.

Základná schéma zapojenia prenosového reťazca prípojky VDSL2 je obdobná ako u starších prípojok ADSL.

Vysokorýchlostný prenos digitálnych signálov prípojky VDSL2 zabezpečujú modemy VTU-R (VDSL2 Termination Unit – Remote) na strane účastníka a VTU-C (VDSL2 Termination Unit – Central) na strane poskytovateľa pripojenia. Modem na strane poskytovateľa pripojení je najčastejšie súčasťou účastníckeho multiplexora DSLAM (DSL Access Multiplexor), ktorý sústreďuje digitálne toky od všetkých prípojok v danej lokalite.

Základná schéma zapojenia obsahuje nasledujúce funkčné bloky a rozhrania:

- DSLAM – účastnícky multiplexor DSL,
- Splitter-R – frekvenčný filter (rozbočovač, výhybka) na strane účastníka – v prípade variantu služby bez súbehu s aktívnou službou POTS alebo ISDN-BRA nie je tento splitter nutný,
- Splitter-C – frekvenčný filter na strane poskytovateľa pripojenia,
- VTU-C – transceiver (modem) VDSL2 na strane poskytovateľa pripojenia,
- VTU-R – transceiver (modem) VDSL2 na strane koncového účastníka,
- U-RV – fyzické rozhranie ukončujúce vedenie na strane účastníka,
- U-CV – fyzické rozhranie ukončujúce vedenie na strane ústredne,
- U-RV2 – fyzické rozhranie medzi splitterom a modemom na strane účastníka,
- U-CV2 – fyzické rozhranie medzi splitterom a modemom na strane ústredne,
- T/S – fyzické rozhranie medzi VTU-R a následnou sieťovou infraštruktúrou na strane účastníka (LAN),
- Z/U0 – fyzické rozhranie symetrického páru so službou POTS/ISDN-BRA s frekvenčným pásmom obmedzeným rozbočovačom.