3 Vysokorýchlostné prípojky podľa štandardu G.fast
3.3 Napájanie optického uzla z používateľského modemu

Pri klasických analógových a základných prípojkách ISDN sa realizuje napájanie koncového zariadenia z ústredne (typicky napätie zdroja 60 V a napájací prúd v desiatkach mA). Pri prípojkách s extrémnou rýchlosťou podľa špecifikácie s pracovným označením G.fast sa počíta s opačným tokom napájania.

Z účastníckeho modemu bude napájaný uzol (mini DSLAM) v tzv. distribučnom bode. Dôvodom prístupu k takémuto riešeniu sú už mnoho rokov riešené problémy s napájaním zariadení umiestnených v prístupovej sieti medzi ústredňou telekomunikačného operátora a účastníkom.

Zariadenie v distribučnom bode je pripojené k sieti operátora optickým vláknom, takže nie je možné vzdialené napájanie po signálovom vedení.

Vyriešiť miestne napájanie z rozvodnej siete je väčšinou problematické. Logickým vyústením je teda napájanie z účastníckej strany, kde je ale nutná sumarizácia napájacieho výkonu od niekoľkých účastníkov naraz.