1 Telekomunikačná sieť a digitálne účastnícke prípojky
1.5 Digitálne účastnícke prípojky

Koncové zariadenia digitálnych účastníckych prípojok (xDSL, Digital Subscriber Line) sú špeciálne skonštruované tak, aby umožnili lepšie využiť potenciál metalickej infraštruktúry v prístupovej sieti. Spoločným znakom týchto systémov je relatívne vysoká prenosová rýchlosť v rádoch jednotiek až desiatok Mbit/s. Digitálne účastnícke prípojky je možné deliť na základe rôznych hľadísk. Jedným z hlavných hľadísk je delenie podľa spôsobu prenosu na digitálne prípojky s prenosom:

- v základnom pásme (HDSL, SHDSL),
- vo frekvenčne preloženom pásme (ADSL2+, VDSL2), ktoré je možné prevádzkovať na účastníckom vedení s už inštalovanou inou službou v základnom frekvenčnom pásme, napr. POTS alebo ISDN-BRA.

V prípade čisto metalického riešenia prístupovej siete, kde sú prípojky na strane poskytovateľa ukončené v blízkosti hlavného rozvodu ústredne, je možné využiť prípojky ADSL (Asymmetric DSL), SHDSL (Single pair High speed DSL) a na obmedzenú vzdialenosť tiež druhé vylepšené generácie ADSL2+ a VDSL (Very High Speed DSL). V prípade hybridného opticko-metalického riešenia prístupovej siete, kde sú zariadenia na strane poskytovateľa vysunuté bližšie k účastníkom, je možné úplne využiť výhody prípojok ADSL2+ a VDSL2.