2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.6 Zabezpečenie prenosu proti chybám

V bloku PMS-TC sa prenášaná postupnosť dát skrambluje. Skramblovanie na vysielacej strane (deskramblovanie na prijímacej) má za úlohu odstrániť periodické postupnosti z prenášaného dátového toku. Obvykle sa skramblovanie/deskramblovanie realizuje ako posuvný register so zavedenými spätnými väzbami. Operácie skramblovanie a deskramblovanie musia byť úplne inverzné, aby vždy došlo k obnoveniu pôvodnej postupnosti dát.

Znáhodnenie vysielanej postupnosti dát prináša nižšie nároky na potrebnú šírku frekvenčného pásma prenosovej cesty.

Prípojka VDSL2 vykonáva, rovnako ako aj iné prípojky xDSL, zabezpečenie dátovej postupnosti proti chybám pri prenose. Na detekciu chýb sa používa zabezpečenie pomocou 8 bitového slova, ktoré vznikne klasickým výpočtom cyklického kódu CRC (Cyclic Redundancy Check).

Dopredné zabezpečenie proti chybám FEC je založené na Reed-Solomonovom (RS) kóde. Korekcia chýb v spojení s prekladaním poskytuje ochranu proti jednotlivým chybám a krátkym zhlukom chýb.

Pri kódovaní pomocou Reed-Solomonovho kódu vznikajú bloky vytvorené z pevného množstva dátových bajtov a pevného množstva zabezpečovacích bajtov. Počet zabezpečovacích bajtov môže byť celé číslo z intervalu 0 až 16. Celková postupnosť dát (vrátane zabezpečenia) môže mať 32 až 255 bajtov. Zjednodušene je možné povedať, že počet bajtov opraviteľných pomocou Reed-Solomonovho kódu je polovičný ako je počet použitých zabezpečovacích bajtov. Tento spôsob opravy chýb je veľmi účinný pre svoju nízku nadbytočnosť (zvyčajne sedempercentnú).

Pri konkrétnom stanovení parametrov na korekciu FEC a prekladanie je nutný kompromis medzi stupňom ochrany proti chybám a výsledným prenosovým oneskorením.