2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.15 Protokolová štruktúra prípojky VDSL2

Vzájomné spojenie medzi účastníkom, poskytovateľom pripojení a poskytovateľom služieb môže byť všeobecne postavené na rôznych protokolových architektúrach. V dnešnej dobe sa využíva predovšetkým štandard Ethernet, protokol PPP (Point-to-Point Protocol) a rodina protokolov TCP/IP.

Protokolová štruktúra prípojky VDSL2 pre prenos dát v režime PTM.

Pre prípojky VDSL2 v režime PTM je prenos paketov protokolu IP riešený pomocou protokolu PPP, ktorý je vkladaný do rámcov Ethernetu (PPP over Ethernet). V mieste ukončenia spojení PPP sa vykonáva autentifikácia, autorizácia, účtovanie, prideľovanie IP adries v rámci PPP spojení, agregovanie dátových tokov a ďalšie služby. Uvedené služby plní širokopásmový prístupový server BRAS (Broadband Access Server) poskytovateľa pripojení v agregačnom bode. Od servera BRAS sú dáta koncového účastníka ďalej transportované do siete Internet alebo k jednotlivým poskytovateľom služieb prostredníctvom VPN (Virtual Private Network). Celé toto riešenie sa označuje ako variant PTA (PPP Terminated Aggregation).