2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.3 Vrstvový model koncového zariadenia prípojky VDSL2

Funkciu a vlastnosti koncového zariadenia prípojky VDSL2 je možné opísať, rovnako ako aj pri ostatných prípojkách xDSL, prostredníctvom vrstvového modelu. Model zariadenia obsahuje dve základné časti. Prvá časť je nezávislá na type dátových prenosoch, pretože obsahuje funkcie a bloky, ktoré majú všetky koncové zariadenia rovnaké a súvisia s prispôsobením dát fyzickému prenosovému médiu. Ide o bloky PMD (Physical Media Dependent) a PMS-TC (Physical Media Specific – Transmission Convergence). Druhá časť, blok TPS-TC (Transport Protocol Specific – Transmission Convergencer), potom rešpektuje typ dátového prenosu a štruktúru účastníckych dát.

Vrstvový model koncového zariadenia prípojky VDSL2.

Základné funkcie bloku PMD sú spojené s vlastným prenosom signálu prenosovým prostredím. Ide predovšetkým o generovanie a obnovu taktu, moduláciu a demoduláciu, funkciu potlačenia ozvien, kompenzáciu negatívnych parametrov vedenia a inicializáciu spojenia.

Blok PMS-TC je špecifický podľa konkrétneho prenosového prostredia a plní funkcie spojené s vytváraním rámcov, rámcovou synchronizáciou, zabezpečením dát dopredným zabezpečením proti chybám FEC (Forward Error Correction), prekladaním, skramblovaním a deskramblovaním. V tomto bloku sa tiež k dátovému toku koncového účastníka pridávajú služobné informácie (záhlavie dátových rámcov) a realizuje sa služobná komunikácia medzi zariadeniami.

Parametre bloku TPS-TC závisia od požadovanej funkcionality koncového zariadenia, respektíve typu dátových prenosov (typu požadovaných služieb). TPS-TC slúži ako adaptačný blok medzi transportným protokolom (formátom používateľských dát) a ďalšími nižšími blokmi VDSL2 prípojky. Má za úlohu multiplexovanie, demultiplexovanie a synchronizáciu dát jednotlivých účastníckych dátových tokov podľa požadovaných parametrov kvality služby (priorita toku určitých služieb).

Referenčné body označené ako S/T sú rozhraním k používateľským terminálom. V opise parametrov prípojky VDSL2 budeme postupovať práve od bloku TPS-TC smerom k bloku PMD a rozhraniu U.