2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.10 Frekvenčné plány pre symetrické dátové prenosy

S využitím symetrických dátových prenosov sa počíta predovšetkým pre malé a stredné firmy, ktorých zamestnanci potrebujú dáta zo siete Internet nielen sťahovať ale aj rýchlo odosielať. Príkladom služby so symetrickými prenosovými rýchlosťami môže byť stále populárnejšia videokonferencia, ktorá sa realizuje namiesto klasických pracovných schôdzok.

V predchádzajúcej kapitole bolo skonštatované, že práve pre symetrické dátové prenosy je určený základný frekvenčný plán 997. Tento plán je ďalej podrobnejšie delený na:

- 997 – základný frekvenčný plán s obvyklým striedaním pásiem pre zostupný a vzostupný smer prevzatý od prípojky VDSL,
- 997E – frekvenčný plán s obvyklým striedaním pásiem pre zostupný a vzostupný smer predĺžený do 17 MHz respektíve do 30 MHz,
- HPE – špeciálny frekvenčný plán pre prípojky pracujúce medzi 7,05 MHz a 30 MHz (profily 17a, 30a).

Príklad parametrov frekvenčného plánu 997E pre jednotlivé profily prípojky VDSL2 v Európe.
Profily VDSL2 | Najvyšší využívaný subkanál | Horná medzná frekvencia pre downstream [MHz] | Horná medzná frekvencia pre upstream [MHz]
8a | 2047 | 7,05 | 8,832
8b | 2047 | 7,05 | 8,832
8c | 1182 | 7,05 | 5,1
8d | 2047 | 7,05 | 8,832
12a | 2782 | 7,06 | 12
12b | 2782 | 7,05 | 12
17a | 4095 | 14 | 17,664
30a | 3478 | 27 | 30

Striedanie jednotlivých pásiem frekvenčných plánov pre symetrické dátové prenosy.